*ZAŁĄCZNIK NR 5.1. do SIWZ*

*PO MODYFIKACJI*

*(zał. nr 1 do umowy)*

*.*........................, dnia ...............2025 r.

**OPIS / ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **ZADANIE 4 - DOSTAWA – SPRZĘT AGD**

|  |
| --- |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE****Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem:****Magazyn służby uzbrojenie i elektroniki-** **ul. Wojska Polskiego 21****11- 500 Giżycko** |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **ALKOMAT** **-** Do pomiaru trzeźwości- Typ czujnika: sensor elektromechaniczny- Czas przygotowania do pracy: do 6 s- Czas pomiaru: maks. do 4 s- Zasilanie: baterie alkaiczne 1,5V typ AA- Wyświetlacz: LCD- Wytrzymałość kompletu baterii: min. 4 tyś. pomiarów- Temp. Pracy: od -5 do 40°COpis: Szybki pomiar bezkontaktowy ( pomiar bez ustnika). Wskaźnik obecności bądź nieobecności alkoholu. Dwa tryby pobierania powietrza: aktywny, pasywny. Oprogramowanie monitorujące stan baterii i pracę sensora. Pamięć min do 40 pomiarów. Menu i instrukcja w języku polskim. Certyfikat / atest kalibracji fabrycznej. Etui. Deklaracja zgodności CE.Gwarancja min. 24 miesiące *Dostawa do magazynu :**- magazyn służby czołg.-sam. Giżycko ul. Wojska polskiego 21* | **Kpl.** | **4** |  |  |
| **2** | **Ustnik jednorazowy** Do alkomatów PROMILER ALP-1Certyfikat PZH Świadectwo, jakości zdrowotnej nr : HŻ/D/02699/12 | Szt. | 1000 |  |  |
|  | **RAZEM SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE** | **X** | **X** | **X** |  |

|  |
| --- |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE OPCJONALNE****Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem:****Magazyn służby uzbrojenie i elektroniki-** **ul. Wojska Polskiego 21****11- 500 Giżycko** |
| **1** | **ALKOMAT** **-** Do pomiaru trzeźwości- Typ czujnika: sensor elektromechaniczny- Czas przygotowania do pracy: do 6 s- Czas pomiaru: maks. do 4 s- Zasilanie: baterie alkaiczne 1,5V typ AA- Wyświetlacz: LCD- Wytrzymałość kompletu baterii: min. 4 tyś. pomiarów- Temp. Pracy: od -5 do 40°COpis: Szybki pomiar bezkontaktowy ( pomiar bez ustnika). Wskaźnik obecności bądź nieobecności alkoholu. Dwa tryby pobierania powietrza: aktywny, pasywny. Oprogramowanie monitorujące stan baterii i pracę sensora. Pamięć min do 40 pomiarów. Menu i instrukcja w języku polskim. Certyfikat / atest kalibracji fabrycznej. Etui. Deklaracja zgodności CE.Gwarancja min. 24 miesiące *Dostawa do magazynu :**- magazyn służby czołg.-sam. Giżycko ul. Wojska polskiego 21* | Szt. | 4 |  |  |
| **2** | **Ustnik jednorazowy** Do alkomatów PROMILER ALP-1Certyfikat PZH Świadectwo, jakości zdrowotnej nr : HŻ/D/02699/1 | Szt. | 1000 |  |  |
|  | **RAZEM SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE OPCJONALNE** | **X** | **X** | **X** |  |
| **SŁUŻBA MUNDUROWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE****Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem:****Magazyn służby mundurowa** **ul. Nowowiejska 20****11- 500 Giżycko** |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **PRALKO - SUSZARKA AUTOMATYCZNA**- ładowanie od frontu- wielkość załadunku prania 6 – 9 kg- wielkość załadunku suszenia min. 6 kg- prędkość wirowania 1200-1400 obr/min- zużycie wody maksymalnie 60 l- klasa energetyczna min. D- klasa efektywności prania minimum A- gwarancja minimum 24 miesiące | **szt.** | **28** |  |  |
|  | **RAZEM SŁUŻBA MUNDUROWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE** | **X** | **X** | **X** |  |

|  |
| --- |
| **SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA -ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE****Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem:****Adres: JW. 2568 Grupa Zabezpieczenia Węgorzewo****Magazyn Żywnościowy****ul. Bema 7 11- 601 Węgorzewo****Tel. Magazyniera** |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **EKSPRES DO KAWY CIŚNIENIOWY**Typ ekspresu: automatycznyParametry techniczne:- ciśnienie min. 15 barów;- moc: 1400-1500W;- wyświetlacz TFT;- spieniacz do mleka- sterowanie: elektroniczne;- wyjmowany blok zaparzający;- wyjmowany zbiornik wody;- posiadający zbiornik na mleko;- posiada wbudowany młynek z hartowanej stali;- przystosowany do kawy ziarnistej i mielonej;- dodatkowe wyciszenie obudowy ekspresu;- wyjmowana jednostka zaparzania;- płynna regulacja wysokości dozownika kawy;- automatyczne monitorowanie poziomu wody i wypełnienia tacki skroplin;- płynna regulacja stopnia zmielenia kawy;- zestaw startowy: filtr do wody, odkamieniacz lub tabletki czyszczące, wężyk do mleka, miarka do kawy mielonej.Funkcje programowania:- wybór rodzaju parzonej kawy (min. 5);- automatyczne programy (płukanie, czyszczenie, odkamienianie);- wybór języka (w tym język polski);- regulacja ilości kawy w filiżance;- regulacja stopnia mielenia kawy;- regulacja twardości wody.Wymagania dodatkowe:- pełna dokumentacja w języku polskim; - dokumentacja techniczno- rozruchowa;- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy;- wykaz adresów punktów serwisowych;- wypełniona karta gwarancyjna;- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce.**- Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.** | **szt.** | **10** |  |  |
| **2.** | **EKSPRES DO KAWY PRZELEWOWY**Typ ekspresu: przelewowyEkspres posiada wbudowany młynek do kawy o pojemności min. 150g. kawy ziarnistej; Parametry techniczne:- moc: powyżej 500W- sterowanie: elektroniczne;- wyposażony w filtr wielokrotnego użytku;- posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem;- wyposażony w system anti-drip (blokada kapania);- naczynie (dzbanek na kawę) o pojemności pow. 1 l;- posiada wskaźnik poziomu wody;Funkcje ekspresu: - regulacja mocy kawy;- regulacja ilości zaparzanej kawy;- funkcja podtrzymywania temperatury;Wymagania dodatkowe:- posiada pełną dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim;- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy;- wykaz adresów punktów serwisowych;- wypełniona karta gwarancyjna;- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy;- produkt oznakowany znakiem CE. | **szt.** | **100** |  |  |
| **3.** | **PATELNIA ELEKTRYCZNA 0,25 M2**Przeznaczona do obróbki termicznej żywności wymagających smażenia, duszenia lub podgrzewania.Parametry techniczne:- Napięcie zasilania – 400V;- moc maksymalna urządzenia od 5 do 8 kW;- powierzchnia robocza płyty grzewczej 0,2-0,25m2;- pojemność misy od 20l;- grzałki w patelni z osłoną ze stali nierdzewnej;- urządzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej, proces technologiczny ciągły;- misa grzewcza wykonana z żeliwa o dużej efektywności cieplnej z zaokrąglonymi krawędziami, przykrywana pokrywą z przeciwwagą;- konstrukcja urządzenia wodoszczelna;- wyposażona w termoregulator zakresie 50-275 oC oraz zaczep blokujący przed nadmiernym przechyłem;- ręczny przechył misy; - zasilana elektrycznie, wyposażona w przewód zasilający z wtyczką- posiada ogranicznik temperatury i wyłącznik termicznyWymagania dodatkowe:- posiada pełną dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim;- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy;- wykaz adresów punktów serwisowych;- wypełniona karta gwarancyjna;- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy;- produkt oznakowany znakiem CE- Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego) przymocowaną w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody i środków myjąco-dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna zawierać następujące wpisy: producent; nazwa i model urządzenia; data produkcji. | **szt.** | **3** |  |  |
| **4.** | **CHŁODZIARKA**Parametry techniczne:- chłodziarka elektryczna o pojemności pow.85l; - posiadająca co najmniej 3 półki szklane - możliwość przekładania drzwi prawo/lewo.;- klasa efektywności energetycznej co najmniej E;- szerokość pow. 44.5 cm; - zużycie energii do 140 kWh/rok;- poziom emisji hałasu do 43 dB.Wymagania dodatkowe:- posiada pełną dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim;- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- wykaz adresów punktów serwisowych- wypełniona karta gwarancyjna- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy- produkt oznakowany znakiem CE | **szt.** | **15** |  |  |
| 5. | **CZAJNIK ELEKTRYCZNY**Materiał konstrukcyjny:- powierzchnia zewnętrzna – tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna;Parametry techniczne:- pojemność min. 1,5l;- moc 2000-2200W;- płaska grzałka płytkowa;- automatyczny wyłącznik do zagotowaniu wody;- bezpiecznik termiczny;- zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody;- filtr zatrzymujący osady;- lampka sygnalizacyjna;- dwustronny wskaźnik poziomu wody.Wymagania dodatkowe:- posiada pełną dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim;- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy- wykaz adresów punktów serwisowych- wypełniona karta gwarancyjna- okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy- produkt oznakowany znakiem CE | **szt.** | **100** |  |  |
|  | RAZEM SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA -ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE  | **X** | **X** | **X** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| X | WARTOŚĆ BRUTTO  |
| **RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + RAZEM SŁUŻBA MUNDUROWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE****+ RAZEM SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)** |  |
| **RAZEM ZAMÓWIENIE OPCJONALNE (SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE OPCJONALNE )**  |  |
| **RAZEM CAŁOŚĆ ( ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE OPCJONALNE)**  |  |

**UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**

1. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców (zał. nr 2 do umowy) wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach). Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
4. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
5. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300.
w piątek w godz. 700 ÷ 1000. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru**.** Dostawę należy realizować:

 Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego

 ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.

 Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.

1. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet)
na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5**.** Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
2. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy – w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
3. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ(wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
4. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – jak punkt 5 – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów

**UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym powinien wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.
2. W przypadku stwierdzenia dostarczenia wadliwego lub uszkodzonego produktu Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie podanym w umowie. Zgłoszenie reklamacji nastąpi drogą telefoniczną, faksową lub poprzez e-mail. W ramach uznanej reklamacji Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany towaru w terminie uzgodnionym przez Strony.

**Uwaga!**

**Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z upoważnieniem.**