[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.300.17
nan=Przyłącze ciepłownicze  do budynku przy ul. Reymonta 5 w Zabrzu.
op=1
opn=1	0	0	0	1	0	16	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	10	0	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=złoty
wbn=PLN	zł
wk=0
je=0		0
ir=0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT                                              cpv:45232140-5	
nfn=Zakład Usług Projektowych\n-sieci uzbrojenia terenu\nZabrze , ul. Tatarkiewicza 15A/6\n
nb=Zabrze ul. Reymonta 5
ni=PEC-Zabrze\nul. Goethego 3
nk=przedmiar sporządził:
inż. Zbigniew Kania
	
cpv=45232140-5,Roboty budowlane w za	5232140-5,Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 }

[PARAMETR NEX]
id=0
ob=0
jm=	
pm=-1
wo=0	0	0				0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne, rozbiórki, odtworzenia
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
id=81
nu=1

[PARAMETR NEX]
id=0
ob=0
jm=	
pm=-1
wo=0	0	0				0

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	1 111-1	1	111-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 111-1 	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy ciepłociągu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0,045	0,045		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,045
jm=km	043
pm=3
wo=0	0,045	0,045				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,045	1	0,045						

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	5 721-1	5	721-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 721-1 	
na=Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=11,2	11,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,2
jm=m	040
pm=3
wo=0	11,2	11,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,2	1	11,2						

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	6 802-4	6	802-4 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 802-4 	
na=Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, mechaniczne /przyjęto gr. 5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6,72	6,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,72
jm=m2	050
pm=3
wo=0	6,72	6,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,72	1	6,72						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,25		1.25
wm=1		1
ws=1,25		1.25
wo=1		1

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	6 806-1	6	806-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 806-1 	
na=Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=3
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	6 806-7	6	806-7 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 806-7 	
na=Rozebranie obrzeży o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	6 805-1	6	805-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 805-1 	
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych , wypełnienie spoin piaskiem / rozbiórka chodnika z kostki betonowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1,3	1,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,3
jm=m2	050
pm=3
wo=0	1,3	1,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,3	1	1,3						

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	6 803-2	6	803-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 803-2 	
na=Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5,76	5,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,76
jm=m2	050
pm=3
wo=0	5,76	5,76				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,76	1	5,76						

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	4-01 108-11	4-01	108-11 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 108-11 	
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0,36	0,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,36
jm=m3	060
pm=3
wo=0	0,36	0,36				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,36	1	0,36						

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	4-01 108-12	4-01	108-12 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 108-12 	
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km/ dalsze 9 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0,36	0,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,36
jm=m3	060
pm=3
wo=0	0,36	0,36				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,36	1	0,36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	1 307-2	1	307-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 307-2 	
na=Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9,36	9,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,36
jm=m3	060
pm=3
wo=0	9,36	9,36				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,36	1	9,36						

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	1 210-3	1	210-3 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 210-3 	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=37,44	37,44		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37,44
jm=m3	060
pm=3
wo=0	37,44	37,44				0

[PRZEDMIAR]
wo=37,44	1	37,44						

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-25 417-1	2-25	417-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-25 417-1 	
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=3
wo=0	90	90				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	2-25 412-1	2-25	412-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-25 412-1 	
na=Schodnie drewniane o szer.do 1 m - budowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3,375	3,375		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,375
jm=m	040
pm=3
wo=0	3,375	3,375				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,375	1	3,375						

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	1 206-2	1	206-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 206-2 	
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III / nadmiar ziemi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=15,682	15,682		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,682
jm=m3	060
pm=3
wo=0	15,682	15,682				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,682	1	15,682						

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	1 208-2	1	208-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 208-2 	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=15,682	15,682		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,682
jm=m3	060
pm=3
wo=0	15,682	15,682				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,682	1	15,682						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=9		9
wo=1		1

[POZYCJA]
id=16
pd=		A1		A1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	A1 	
na=Koszt składowania ziemi
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15,682	15,682		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,682
jm=m3	060
pm=3
wo=0	15,682	15,682				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,682	1	15,682						

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 1411-1	4	1411-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-1 	
na=Podłoże z materiałów sypkich o gr.10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3,216	3,216		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,216
jm=m3	060
pm=3
wo=0	3,216	3,216				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,216	1	3,216						

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	4 1411-4	4	1411-4 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-4 	
na=Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rur
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9,206	9,206		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,206
jm=m3	060
pm=3
wo=0	9,206	9,206				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,206	1	9,206						

[POZYCJA]
id=19
pd=		KNNR 2  1201-3		KNNR 2  1201-3 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 2  1201-3 	
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich / w drodze
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2,303	2,303		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,303
jm=m3	060
pm=3
wo=0	2,303	2,303				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,303	1	2,303						

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	2-19 219-1	2-19	219-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 219-1 	
na=Oznakowanie trasy ciepłociągu taśmą ostrzegawczą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=3
wo=0	90	90				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	2-25 417-2	2-25	417-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-25 417-2 	
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=3
wo=0	90	90				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	2-25 412-2	2-25	412-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-25 412-2 	
na=Schodnie drewniane o szer.do 1 m - rozebranie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3,375	3,375		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,375
jm=m	040
pm=3
wo=0	3,375	3,375				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,375	1	3,375						

[POZYCJA]
id=23
pd=		A2		A2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	A2 	
na=Koszt obsługi geodezyjnej
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=137	137		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=137
jm=m	040
pm=3
wo=0	137	137				0

[PRZEDMIAR]
wo=137	1	137						

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	1 318-2	1	318-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 318-2 	
na=Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6,224	6,224		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,224
jm=m3	060
pm=3
wo=0	6,224	6,224				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,224	1	6,224						

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	1 214-2	1	214-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 214-2 	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=24,894	24,894		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,894
jm=m3	060
pm=3
wo=0	24,894	24,894				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,894	1	24,894						

[POZYCJA]
id=26
pd=		A3		A3 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	A3 	
na=Przewierty wiertłem diamentowym koronkowym otworów o śr. d:180mm ;1310ściana o gr. 50cm
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2	2		1
jm=	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=	000
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	1 507-1	1	507-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 507-1 	
na=Humusowanie powierzchni po wykopach warstw. gr. 5 cm  z obsianiem trawą.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=162,5	162,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=162,5
jm=m2	050
pm=3
wo=0	162,5	162,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=162,5	1	162,5						

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	6 113-1	6	113-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 113-1 	
na=Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=12,48	12,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,48
jm=m2	050
pm=3
wo=0	12,48	12,48				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,48	1	12,48						

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	6 113-5	6	113-5 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 113-5 	
na=Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=13,78	13,78		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,78
jm=m2	050
pm=3
wo=0	13,78	13,78				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,78	1	13,78						

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	6 308-1	6	308-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 308-1 	
na=Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6,72	6,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,72
jm=m2	050
pm=3
wo=0	6,72	6,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,72	1	6,72						

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	6 309-1	6	309-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 309-1 	
na=Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6,72	6,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,72
jm=m2	050
pm=3
wo=0	6,72	6,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,72	1	6,72						

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	6 502-3	6	502-3 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 502-3 	
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem / kostka z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1,3	1,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,3
jm=m2	050
pm=3
wo=0	1,3	1,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,3	1	1,3						

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	6 111-2	6	111-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 111-2 	
na=Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/1 m2, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5,76	5,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,76
jm=m2	050
pm=3
wo=0	5,76	5,76				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,76	1	5,76						

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	6 301-5	6	301-5 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 301-5 	
na=Nawierzchnie  kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm / kostka z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5,76	5,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,76
jm=m2	050
pm=3
wo=0	5,76	5,76				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,76	1	5,76						

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	6 401-3	6	401-3 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 401-3 	
na=Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej / krawężnik z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	6 404-2	6	404-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 404-2 	
na=Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem / obrzeża nowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Elementy preizolowane projektowanego przyłącza
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
id=82
nu=2

[PARAMETR NEX]
id=0
ob=0
jm=	
pm=-1
wo=0	0	0				0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-20 WACETOB 501-1	2-20	WACETOB 501-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 501-1 	
na=Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana Conti 12 m - 42,4x2,6/110 z al.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=72	72		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=72
jm=m	040
pm=3
wo=0	72	72				0

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	7-09 2114-1	7-09	2114-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 2114-1 	
na=Montaż kształtek stalowych spawanych -  Kolano prefabrykowane 90st. –  42,4/110 o ramionach 1x1m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=3
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	7-09 2114-1	7-09	2114-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 2114-1 	
na=Montaż kształtek stalowych spawanych -  Kolano prefabrykowane 90st. –  42,4/110 o ramionach 1,5x1m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=3
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	7-09 2114-1	7-09	2114-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 2114-1 	
na=Montaż kształtek stalowych spawanych -  Kolano prefabrykowane 80st. –  42,4/110 o ramionach 1x1m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	7-09 2501-5	7-09	2501-5 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 2501-5 	
na=Zawór  preizolowany dn32/110mm z jednym króćcem odpowietrzeń
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	2-20 WACETOB 504-1	2-20	WACETOB 504-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 504-1 	
na=Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych - spoiny badane radiologicznie - średnica rurociągu dn32-dn50mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=24	24		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=złącze	000
pm=3
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	7-29 601-2 [R=0,955]	7-29	601-2 [R=0,955] 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-29 601-2 [R=0,955] 	
na=Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez 2 ścianki, średnica zewnętrzna rur 42.4 mm, gr.ścianki 2,6 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=22	22		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=złącze	000
pm=3
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	7-29 601-3 [R=0,955]	7-29	601-3 [R=0,955] 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-29 601-3 [R=0,955] 	
na=Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez 2 ścianki, średnica zewnętrzna rur 60,3 mm, gr.ścianki 2,9 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2	2		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=złącze	000
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNR	2-20 WACETOB 521-1	2-20	WACETOB 521-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 521-1 	
na=Połączenia przewodów alarmowych - miejsce montażu instalacji alarmowej - mufa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=48	48		1
jm=połączenie	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48
jm=połączenie	000
pm=3
wo=0	48	48				0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	2-20 WACETOB 523-1	2-20	WACETOB 523-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 523-1 	
na=Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=3
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	2-20 WACETOB 523-2	2-20	WACETOB 523-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 523-2 	
na=Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=3
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNR	2-20 WACETOB 505-2	2-20	WACETOB 505-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 505-2 	
na=Złącze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z pianką i korkami wtapianymi d: 110
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=22	22		1
jm=mufa	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=mufa	000
pm=3
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNR	2-20 WACETOB 505-3	2-20	WACETOB 505-3 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 505-3 	
na=Złącze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z pianką i korkami wtapianymi d: 125
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=mufa	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=mufa	000
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	2-18 WACETOB 527-1	2-18	WACETOB 527-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 WACETOB 527-1 	
na=Przejście przez przegrody - tuleja ścienna d:110mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=3
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	2-20 WACETOB 505-2	2-20	WACETOB 505-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 505-2 	
na=Analogia;  pokrywa końcowa dn42,4/110mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2	2		1
jm=mufa	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=mufa	000
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	2-20 207-1	2-20	207-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 207-1 	
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej dn32mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=3
wo=0	90	90				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	2-20 207-1	2-20	207-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 207-1 	
na=Płukanie rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=3
wo=0	90	90				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	2-20 WACETOB 208-1	2-20	WACETOB 208-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 WACETOB 208-1 	
na=Uruchomienie rurociągów sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45
jm=m	040
pm=3
wo=0	45	45				0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	2-16 WACETOB 309-3	2-16	WACETOB 309-3 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-16 WACETOB 309-3 	
na=Poduszki kompensacyjne ( 1000x110x40-40 szt. + 500x110x40-16 szt.) Do zamówienia ; poduszki 1000x1000x40-5 szt. oraz 1000x500x40 - 2 szt.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=6	6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m2	050
pm=3
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 1]
na=Elementy poza dostawą rur preizolowanych
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
id=83
nu=3

[PARAMETR NEX]
id=0
ob=0
jm=	
pm=-1
wo=0	0	0				0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	2-19 119-2	2-19	119-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 119-2 	
na=Rury ochronne o średnicy nominalnej 150 mm / Rura stalowa 168,3x4,5-P235GH-TC1 z izolacją zewnętrzną 3LPEnv i wewnętrznie malowane antykorozyjnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=13	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=m	040
pm=3
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	2-18 412-1	2-18	412-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 412-1 	
na=Przeciąganie rurociągow przewodowych przez rury ochronne z zastosowaniem płóz dystansowych typu BR o wys. h=15mm dla rury dz: 110 (10 elementów/obwód) - 14 obwodów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=13	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=m	040
pm=3
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	2-19 122-2	2-19	122-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 122-2 	
na=Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 150 mm / manszeta uniwersalna 168/110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4	4		1
jm=końcówka	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=końcówka	000
pm=3
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	2-18 WACETOB 527-1	2-18	WACETOB 527-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 WACETOB 527-1 	
na=Przejście szczelne typ WGC dz110mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	7-09 2114-1	7-09	2114-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 2114-1 	
na=Montaż kształtek stalowych spawanych  -  zwężka stalowa symetryczna dn50/dn32mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	2-19 WACETOB 218-1	2-19	WACETOB 218-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 WACETOB 218-1 	
na=Zabezpieczenie kabli w ziemi  - Rura osłonowa dwudzielna typu Arot PS160 L=3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1	1		1
jm=zabez.o dł.3m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=zabez.o dł.3m	000
pm=3
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	2-19 WACETOB 218-1	2-19	WACETOB 218-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 WACETOB 218-1 	
na=Zabezpieczenie kabli w ziemi  - Rura osłonowa dwudzielna typu Arot PS110 L=3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2	2		1
jm=zabez.o dł.3m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=zabez.o dł.3m	000
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Elementy przyłącza w pomieszczeniu wwymiennikowni
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=4

[PARAMETR NEX]
id=0
ob=0
jm=	
pm=-1
wo=0	0	0				0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	7-09 2501-5	7-09	2501-5 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 2501-5 	
na=Zawory kulowe do wspawania pełnoprzelotowe na ciśnienie nominalne  2.5 MPa , t=130 st.  o średnicy nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	7-09 2501-2	7-09	2501-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 2501-2 	
na=Zawory kulowe do wspawania na ciśnienie nominalne  2.5 MPa , t=130 st.  o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=3
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	2-20 401-2	2-20	401-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 401-2 	
na=Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 25-32 mm, gr.ścianek do 3.25 mm / Rura przewodowa bez szwu 42,4x2,6- materiał P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0,5	0,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,5
jm=m	040
pm=3
wo=0	0,5	0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5						

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	2-20 401-1	2-20	401-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 401-1 	
na=Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 15 mm/ Rura przewodowa bez szwu 21,3x2,3-materiał P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1,5	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=3
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	4 517-1	4	517-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 517-1 	
na=Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 15 mm - Łuk gładki krótki 21,3x2,3 R=28, materiał - St37
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=3
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	7-09 101-1	7-09	101-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 101-1 	
na=Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny niebadane radiologicznie - średnica rurociągu dn15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=15	15		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=złącze	000
pm=3
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	7-09 101-1	7-09	101-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-09 101-1 	
na=Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny niebadane radiologicznie - średnica rurociągu dn32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=6	6		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=złącze	000
pm=3
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	4-01 1304-3	4-01	1304-3 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 1304-3 	
na=Spawanie  płaskowników 20x60x3mm do końców rur + konektory nieizolowane płaskie 6,3mm (2 szt. męskie + 2 szt. żeńskie) / za pokrywą końcową jako uziemienie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	2-02 1512-1	2-02	1512-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1512-1 	
na=Trzykrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) rur stalowych i blaszanych o średnicy dn15 mm i dn32mm1310/  farba typu CEKOR
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=3
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,5		1.5
wm=1,5		1.5
ws=1,5		1.5
wo=1		1

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	2-16 WACETOB 308-1	2-16	WACETOB 308-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-16 WACETOB 308-1 	
na=Izolacja rurociągów z wełny mineralnej, dla rur dz42,4,1mm  o grubości g=40 mm z płaszczem z folii aluminiowej zbrojonej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=0,19	0,19		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,19
jm=m2	050
pm=3
wo=0	0,19	0,19				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,19	1	0,19						

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	2-16 WACETOB 303-1	2-16	WACETOB 303-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-16 WACETOB 303-1 	
na=Izolacja rurociągów z wełny mineralnej, dla rur dz 21,3mm  o grubości g=30 mm z płaszczem z folii aluminiowej zbrojonej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=0,26	0,26		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,26
jm=m2	050
pm=3
wo=0	0,26	0,26				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,26	1	0,26						

[ELEMENT 1]
na= Elementy studzienki Sz11310
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
id=85
nu=5

[PARAMETR NEX]
id=0
ob=0
jm=	
pm=-1
wo=0	0	0				0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	2-02 1101-1	2-02	1101-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1101-1 	
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0,065	0,065		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,065
jm=m3	060
pm=3
wo=0	0,065	0,065				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,065	1	0,065						

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	2-20 102-1	2-20	102-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 102-1 	
na=Płyty denne komór żelbetowych o gr. do 20 cm / ławy żelbetowe o wym. 1,3x0,4x0,08 - beton C20/25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=0,083	0,083		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,083
jm=m3	060
pm=3
wo=0	0,083	0,083				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,083	1	0,083						

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	2-02 WACETOB 101-6	2-02	WACETOB 101-6 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 WACETOB 101-6 	
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=0,274	0,274		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,274
jm=m3	060
pm=3
wo=0	0,274	0,274				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,274	1	0,274						

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNR	2-02 WACETOB 603-1	2-02	WACETOB 603-1 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 WACETOB 603-1 	
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa / ścianki z bloczków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3,513	3,513		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,513
jm=m2	050
pm=3
wo=0	3,513	3,513				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,513	1	3,513						

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	2-02 WACETOB 603-2	2-02	WACETOB 603-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 WACETOB 603-2 	
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3,513	3,513		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,513
jm=m2	050
pm=3
wo=0	3,513	3,513				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,513	1	3,513						

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR	2-18 626-2	2-18	626-2 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 626-2 	
na=Kominy włazowe o średnicy 100 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=0,25	0,25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,25
jm=m	040
pm=3
wo=0	0,25	0,25				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,25	1	0,25						

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNR	2-18 626-5	2-18	626-5 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 626-5 	
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem  dn600  kl. D400 dla kominów o średnicy 100 cm  - beton C35/45
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=pokrywa	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pokrywa	000
pm=3
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
DB3CE9DA6FC01FA3809CE90DE8C15236
