[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.300.17
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Buwamat - Pracownia Projektowa sp. z o.o.
afn=41-807 Zabrze, ul. Żwirki i Wigury 1
nb=PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU
ab=PRZY UL. DE GAULLE'A 12-16 W ZABRZU
ni=Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
ai=ul. J. W. Goethego 3 41-800 Zabrze
br=SANITARNA - PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
dt=05.2025	0	0
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45232140-5	Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
pcn=2 kw. 2025 [SEKOCENBUD ceny RMS z narzutami]	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 }

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45111200-0	

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-01 0113-03	
mpn=_1211	_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0,01	0,01		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST SWK_02.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,01
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,01	0,010				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,01	1	0,010						

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01 + KNR 2-01 0320-0201	2-01	0310-01 + KNR 2-01 0320-0201		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0310-01 + KNR 2-01 0320-0201	
mpn=_1211	_1211
na=Przekopy kontrolne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1,5	1,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=09/21-03_01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,5	(1,0*1,0*1,5)*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	(1,0*1,0*1,5)*1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=281
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-10	7-28	0206-10		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-28 0206-10	
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z obróbką otworów w ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=40
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0404-04	2-28	0404-04		1
pd5=MRiGC5BB wyd.I 1997	KATSRC_KATAL	KNR 2-28 0404-04	
mpn=1211	1211
na=Przewierty ręczne dł. do 7 m rurami o śr. nominalnej 150 mm - pomiędzy ścianę komory oraz budynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2,46	2,46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,46
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,46	1,23*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,46	1	1,23*2						

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Elementy preizolowane
wa=0
kn=0	0	0
id=50
nu=2.1

[POZYCJA]
id=51
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0215-06	0-10	0215-06		1
pd5=IGM wyd.I 1995	KATSRC_KATAL	KNR 0-10 0215-06	
mpn=1211	1211
na=Rury preizolowane stalowe bez szwu w izolacji pogrubionej DN32/D125mm bez szwu L=12,0 m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	2*12				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	2*12						

[POZYCJA]
id=61
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0218-06	0-10	0218-06		1
pd5=IGM wyd.I 1995	KATSRC_KATAL	KNR 0-10 0218-06	
mpn=1211	1211
na=Kolano preizolowane 90° DN32/D125mm L=1,0 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0505-03	2-20	0505-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-20 0505-03	
mpn=1211	1211
na=Złącza izolacyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie D125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4	4		1
jm=muf.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=muf.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0218-01	7-09	0218-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 0218-01	
mpn=1211	1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 88.9 mm grubość ścianki do 4.5 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4	4		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=złącz.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Elementy włączenia do istniejącej sieci
wa=0
kn=0	0	0
id=83
nu=2.2

[POZYCJA]
id=84
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0113-04	4-05I	0113-04		1
pd5=Proinbud 1993	KATSRC_KATAL	KNR 4-05I 0113-04	
mpn=1211	1211
na=Wstawienie w rurociąg trójnika stalowego o złączach spawanych - Trójnik redukcyjny DN200/DN100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=92
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2114-01	
mpn=1211	1211
na=Trójnik redukcyjny DN32/DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2115-01	7-09	2115-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2115-01	
mpn=1211	1211
na=Zwężka DN100/DN40 (O114,3x3,6 / O48,3x2,6 mm) z materiału P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=100
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2114-01	
mpn=1211	1211
na=Zwężka DN40/DN32 (O48,3x2,6 / O42,4x2,6 mm) z materiału P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=104
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2114-01	
mpn=1211	1211
na=Łuk 90° DN32 (O42,4x2,6 mm) z materiału P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2114-01	
mpn=1211	1211
na=Łuk 90° DN15 (O21,3x2,0 mm) z materiału P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2102-01	7-09	2102-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2102-01	
mpn=1211	1211
na=Rura DN32 (O42,4x2,6 mm) z materiału P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=116
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2102-01	7-09	2102-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2102-01	
mpn=1211	1211
na=Rura DN15 (O21,3x2,0 mm) z materiału P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=120
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2501-04	7-09	2501-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2501-04	
mpn=1211	1211
na=Zawór kulowy DN32 PN25 z końcówkami do wspawania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=124
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2501-02	7-09	2501-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2501-02	
mpn=1211	1211
na=Zawór kulowy DN15 PN25 z końcówkami do wspawania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=128
pd=						1
pd5=	KATSRC_KATAL		
mpn=1211	1211
na=Końcówka termokurczliwa DN32/D125 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=133
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-01	2-19	0119-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992, uzupeC582nienie 1997	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-19 0119-01	
mpn=1211	1211
na=Rura stalowa ochronna DN150 (O168,3 x 4,5 mm) z kompletem płóz, maszet i przeciąganiem ( rura ujęta w pozycji nr3 )
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4,6	4,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,6	4,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,6	1	4,6						

[POZYCJA]
id=143
pd=WACETOB wyd.I 2000						1
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_KATAL		
mpn=1211	1211
na=Przejście szczelne na rurę O168,3 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=146
pd=WACETOB wyd.I 1992						1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL		
mpn=1211	1211
na=Podpora przesuwna rury D125 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1518-01	2-02	1518-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1518-01	
mpn=1211	1211
na=Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0218-01	7-09	0218-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 0218-01	
mpn=1211	1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 88.9 mm grubość ścianki do 4.5 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=28	28		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=złącz.	000
pm=-1
wo=0	28	28				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=168
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0218-05	7-09	0218-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 0218-05	
mpn=1211	1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 133.0 mm grubość ścianki do 6.3 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2	2		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=złącz.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=System sygnalizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=176
nu=2.3

[POZYCJA]
id=177
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0521-01	2-20	0521-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-20 0521-01	
mpn=1211	1211
na=Połączenia przewodów alarmowych na mufie:1310Tuleje zaciskowe1310Podtrzymka Drutu szt. 30(nakład na wszystkie połaczenia)1310Taśma papierowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=14	14		1
jm=połącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=55619-1A-PW-SP-102   			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=połącz.	000
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[ELEMENT 2]
na=Zakończenie przyłącza
wa=0
kn=0	0	0
id=186
nu=2.4

[POZYCJA]
id=187
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2114-01	
mpn=1211	1211
na=Trójnik redukcyjny DN32/DN20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=191
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2102-01	7-09	2102-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2102-01	
mpn=1211	1211
na=Rura stalowa bez szwu DN32 ze stali P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0,2	0,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,2	0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,2	1	0,2						

[POZYCJA]
id=195
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2501-04	7-09	2501-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2501-04	
mpn=1211	1211
na=Zawór kulowy DN32 PN25 z końcówkami do wspawania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=199
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2501-03	7-09	2501-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2501-03	
mpn=1211	1211
na=Zawór kulowy DN20 PN25 z końcówkami do wspawania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2114-01	
mpn=1211	1211
na=Łuk 90° DN20 ze stali P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=207
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2102-01	7-09	2102-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2102-01	
mpn=1211	1211
na=Rura stalowa bez szwu DN20 ze stali P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0,2	0,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,2	0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,2	1	0,2						

[POZYCJA]
id=211
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2114-01	
mpn=1211	1211
na=Trójnik redukcyjny DN20/DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=215
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2501-02	7-09	2501-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2501-02	
mpn=1211	1211
na=Zawór kulowy DN15 PN25 z końcówkami do wspawania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=219
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2114-01	
mpn=1211	1211
na=Łuk 90° DN15 (O21,3x2,0 mm) z materiału P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=223
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2102-01	7-09	2102-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 2102-01	
mpn=1211	1211
na=Rura stalowa bez szwu DN15 ze stali P235GH
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2017	KNR	9-31 0103-04	9-31	0103-04		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2017	KATSRC_KATAL	KNR 9-31 0103-04	
mpn=1211	1211
na=Otulina termoizolacyjna gr. 35 mm na rurę DN32
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2017	KNR	9-31 0102-03	9-31	0102-03		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2017	KATSRC_KATAL	KNR 9-31 0102-03	
mpn=1211	1211
na=Otulina termoizolacyjna gr. 30 mm na rurę DN20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=239
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2017	KNR	9-31 0101-06	9-31	0101-06		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2017	KATSRC_KATAL	KNR 9-31 0101-06	
mpn=1211	1211
na=Otulina termoizolacyjna gr. 30 mm na rurę DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=245
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0522-01	2-20	0522-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-20 0522-01	
mpn=1211	1211
na=Detektor
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=55619-1A-PW-SP-102   			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=249
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0522-05	2-20	0522-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-20 0522-05	
mpn=1211	1211
na=Puszka przyłączeniowa w wykonaniu IP65 z przezroczystą pokrywą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=55619-1A-PW-SP-102   			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=253
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-05	5-08	0617-05		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0617-05	
mpn=1211	1211
na=Łącznik uziemienia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=55619-1A-PW-SP-102   			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=257
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0206-01	5-08	0206-01		1
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 5-08 0206-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewód YDY 3x1,5 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[POZYCJA]
id=261
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0206-01	5-08	0206-01		1
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 5-08 0206-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewód LiYY 4x0,5 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	1*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[POZYCJA]
id=265
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1518-01	2-02	1518-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1518-01	
mpn=1211	1211
na=Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=273
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0218-01	7-09	0218-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-09 0218-01	
mpn=1211	1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 88.9 mm grubość ścianki do 4.5 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=25	25		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=złącz.	000
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[ELEMENT 1]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=285
nu=3
cpv=45232140-5	

[POZYCJA]
id=286
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0207-01	2-20	0207-01		1
pd5=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-20 0207-01	
mpn=1211	1211
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-B-02			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	10*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=289
pd=						1
pd5=	KATSRC_KATAL		
mpn=1211	1211
na=Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez dwie ścianki. Średnica zewnętrzna rur do 200 mm. Grubość ścianki do 3 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=34	34		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34
jm=złącz.	000
pm=-1
wo=0	4	#p75				0
wo=0	28	#p160				0
wo=0	2	#p168				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p8						
wo=28	1	#p24						
wo=2	1	#p25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=301
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Badania wizualne złączy spawanych
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=34	34		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	34	#p289				0

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	#p48						

[POZYCJA]
id=303
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0523-01	2-20	0523-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-20 0523-01	
mpn=1211	1211
na=Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-B-02			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pom.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=305
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0523-02	2-20	0523-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-20 0523-02	
mpn=1211	1211
na=Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-B-02			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pom.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
F68F6E22499049358537E343CE1A317B
