*ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ*

*(zał. nr 1 do umowy)*

*.*........................, dnia ...............2025 r.

**OPIS / ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po modyfikacji**

**DOSTAWA – PŁYT DROGOWYCH I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płyt drogowych i prefabrykatów betonowych wg CPV w grupie, 44110000-4 według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Płyty muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych.

Wymagany termin realizacji dostaw płyt drogowych - według zasad ustalonych w umowie.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

W ramach **zamówienia gwarantowanego** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą Nr 1.

tabela Nr1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Zamówienie gwarantowane** | | | | | |
| 1 | **Przepust skrzynkowy (otwarty)**  **minimalne parametry:**  - wym. wew. 150x50cm, gr. 18cm, dł. 99cm,  - zgodny z normą PPN85/S-10030  - beton C35/45  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 276 szt.  - m. Orzysz – 12 szt. | szt. | 288 |  |  |
| 2 | **Prefabrykat przepustu skrzynkowego, żelbetowego**  **minimalne parametry:**  - wymiary 350x250x100x25cm  - zgodny z normą PPN85/S-10030  - beton C35/45  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 115 szt.  - m. Orzysz – 5 szt. | szt. | 120 |  |  |
| 3 | **Płyty drogowe typu MON 300 x 150 x 15 cm**  **minimalne parametry:**  Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369  Wykonane według normy PN-EN 206-1:2003,  Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie ≤ C30/37, wg PN-EN 206  Odporność na działanie mrozu ≤ F150, odporność na ścieranie ≤ 18000/5000 mm3 / mm2,  nasiąkliwość ≤ 5%.  Wytrzymałość nacisk: min. 70 kN/m2  Płyty muszą posiadać  4 uchwyty montażowe  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 115 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 40 szt. | szt. | 155 |  |  |
| 4 | **Płyty drogowe wielootworowe typu JOMB** 100x75x12,5 cm  **minimalne parametry:**  Wykonane według normy PN-EN 1339:2005  Płyty winny być krzyżowo zbrojone stalą wg. PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak  w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm  Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych - 30 mm ± 5 mm.  Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie ≤ C30/25, wg PN-EN 206  odporność na działanie mrozu ≤ F150, odporność na ścieranie ≤ 18000/5000 mm3 / mm2, nasiąkliwość ≤ 5%  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 851 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 296 szt. | szt. | 1147 |  |  |
| RAZEM ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE : | | | | |  |

W ramach **prawa opcji** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą Nr 2.

tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Zamówienie opcjonalne** | | | | | |
| 1 | **Przepust skrzynkowy (otwarty)**  - wym. wew. 150x50cm, gr. 18cm, dł. 99cm,  - zgodny z normą PPN85/S-10030  - beton C35/45  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 276 szt.  - m. Orzysz – 12 szt.. | szt. | 288 |  |  |
| 2 | **Prefabrykat przepustu skrzynkowego, żelbetowego**  - wymiary 350x250x100x25cm  - zgodny z normą PPN85/S-10030  - beton C35/45  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 115 szt.  - m. Orzysz – 5 szt. | szt. | 120 |  |  |
| 3 | **Płyty drogowe typu MON 300 x 150 x 15 cm**  Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369  Wykonane według normy PN-EN 206-1:2003,  Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie ≤ C30/37, wg PN-EN 206  Odporność na działanie mrozu ≤ F150, odporność na ścieranie ≤ 18000/5000 mm3 / mm2,  nasiąkliwość ≤ 5%.  Wytrzymałość nacisk: min. 70 kN/m2  Płyty muszą posiadać  4 uchwyty montażowe  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 115 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 40 szt. | szt. | 155 |  |  |
| 4 | **Płyty drogowe wielootworowe typu JOMB** 100x75x12,5 cm  Wykonane według normy PN-EN 1339:2005  Płyty winny być krzyżowo zbrojone stalą wg. PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak  w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm  Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych - 30 mm ± 5 mm.  Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie ≤ C30/25, wg PN-EN 206  odporność na działanie mrozu ≤ F150, odporność na ścieranie ≤ 18000/5000 mm3 / mm2, nasiąkliwość ≤ 5%  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - pow. kętrzyński gm. Barciany – 851 szt.  - pow. węgorzewski gm. Budry – 296 szt. | szt. | 1147 |  |  |
| RAZEM ZAMÓWIENIE OPCJONALNE: | | | | |  |
| **RAZEM ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE + ZAMÓWIENIE OPCJONALNE** | | | | |  |

1. **UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**
   1. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać parametry, cechy i właściwościokreślone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia.
   2. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.

1. **UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**
2. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do miejsc wg. wykazu odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
3. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie wyżej wymieniane dokumenty oraz gwarancje producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
5. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
6. Zamówiony towar należy dostarczyć w uzgodnieniu z osobami wskazanymi do kontaktów co należy uczynić min. 48 godz. przed planowaną dostawą towaru**.**
7. Asortyment winien być opatrzony przywieszką wskazującą na nazwę i ilość w opakowaniu jeżeli towar dostarczany jest w opakowaniach.
8. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
9. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed ich dokładnym sprawdzeniem.
10. Wykonawca w przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych ma obowiązek poinformować przewoźnika o zasadach dostawy i rozładunku.
11. Przy każdej dostawie towaru wymaga jest obecności przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
12. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu całości zamówienia (z uwzględnieniem podziału na poszczególne lokalizacje), zgodnie ze złożoną ofertą.
13. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowo podpisany dokument WZ (wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na asortyment w obrębie jednej lokalizacji.
14. Zasady wjazdu na teren obiektów wojskowych regulują zapisy umowy.

*UWAGA:*

*Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem/pełnomocnictwem.*