**Załącznik nr 1 (3)**

Przedmiot zamówienia: Wózek bariatryczny 1 szt

Producent :

Nazwa-model/typ :

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2025r.) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne:** | **Parametr Wymagany** | **Parametr Oferowany ( należy wpisać)** |
|  | **Parametry ogólne:** |  |  |
|  | **Wózek inwalidzki stalowy wzmocniony** | TAK |  |
|  | Wózek wykonany jest ze stalowej ramy powlekanej proszkowo. | TAK |  |
|  | Wytrzymałe siedzisko wykonane z odpornego na zanieczyszczenia i wodę tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Rama wózka specjalnie wzmocniona, by wytrzymywała obciążenie do min. 225 kg. | TAK |  |
|  | Podłokietniki z funkcją demontażu, dostępne w wersji  krótkiej, umożliwiającej bliskie podjechanie pod blat stołu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w pełne tylne koła 24” z tworzywa sztucznego oraz pełne gumowe przednie koła o średnicy min. 8”. | TAK |  |
|  | Zestaw zawiera:  ramę wózka wraz z siedziskiem,  podnóżki wraz z płytą podnóżka,  klucz montażowy. | TAK |  |
|  | Elementy wózka:  a. uchwyt  b. podłokietnik  c. sztyft blokujący  d. hamulec postojowy  e. ciąg napędowy  f. podnóżek  g. bolec montowania podnóżka  h. regulacja środka ciężkości | TAK |  |
|  | Wózek inwalidzki stalowy jest sprzętem pomocniczym dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. | TAK |  |
|  | Napędzany jest siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. | TAK |  |
|  | Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. | TAK |  |
|  | **Specyfikacja techniczna:** | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 80 cm -85 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita min. 123 cm | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża min. 52 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita min. 93 cm | TAK |  |
|  | Max obciążenie min. 225 kg | TAK |  |
|  | Wymiary po złożeniu max. 45 cm | TAK |  |
|  | Kolor ramy srebrno-czarny | TAK |  |
|  | **Cechy wózka** | TAK |  |
|  | stalowa rama malowana proszkowo  wzmocniony podwójny krzyżak  regulacja środka ciężkości  oparcie i siedzisko z odpornego na zanieczyszczenia tworzywa  podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją demontażu  hamulec postojowy  stalowe ciągi  tylne koła pełne gumowe o średnicy 24''  przednie koła pełne gumowe o średnicy 8''  uchylne stalowe podnóżki ze skokową regulacją długości |  |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE** | TAK |  |
|  | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego | TAK |  |
|  | Dostępność części na min. 10 lat | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. Przeglądy techniczne w cenie oferty w okresie gwarancji zgodnie wymogami producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w

wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach ma być kompletne i po dostawie gotowe

do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

Podpis elektroniczny