**Załącznik nr 1 (10)**

Przedmiot zamówienia: Widolaryngoskop 4 szt

Producent :

Nazwa-model/typ :

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2025r.) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne:** | **Parametr Wymagany** | **Parametr Oferowany ( należy wpisać)** |
|  | **Parametry ogólne:** |  |  |
|  | Urządzenie nowe, Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 2,7” TFT LCD rozdzielczość min. 320x240p | TAK |  |
|  | Wideolaryngoskop składający się z wielorazowego odłączanego kolorowego ekranu dotykowego, rękojeści z optyka oraz jednorazowej łyżki (3 różne rozmiary do wyboru przez zamawiającego) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w baterię litową o pojemności min. 2300mAh umożliwiającą jej wielokrotne ładowanie za pomocą kabla USB | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 60° | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia ≥150LUX | TAK |  |
|  | Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach (lewo/prawo: min. 0 - 270°, góra/dół 0- 110°) | TAK |  |
|  | Pojemność baterii 32G pozwalająca na zrobienie do 400 tyś zdjęć i nagrania video do ≥16 godzin | TAK |  |
|  | Czas ładowania baterii <3 godzin, czas pracy urządzenia do >180 minut po pełnym naładowaniu | TAK |  |
|  | Format zapisu zdjęć jpg. Format zapisu video MOV | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port USB do ładowania  baterii oraz transmisji danych | TAK |  |
|  | Funkcja Hot Swap umożliwiająca wymianę elementów składowych bez wyłączania urządzenia | TAK |  |
|  | Proste intuicyjne menu pozwalające na szybkie zmiany ustawień lub przeglądu zapisanych zdjęć / video) | TAK |  |
|  | Przycisk funkcyjny do wykonania zdjęć / video na rękojeści | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany / doposażenia składowych Wideolarygoskopu jak części zapasowych | TAK |  |
|  | Rękojeść z optyka w rozmiarach Macintosh 2, Macintosh 3, Macintosh 4 | TAK |  |
|  | Zestaw 10 szt. jednorazowych łyżek do wideolaryngoskopu do wyboru przez zamawiającego spośród rozmiarów 2,3,4 | TAK |  |
|  | Wideolaryngoskop wraz z trzema rękojeściami oraz kablem i ładowarką w zapakowany w kompaktowej walizce o wymiarach z zamkiem. | TAK |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE** | TAK |  |
|  | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego | TAK |  |
|  | Dostępność części na min. 10 lat | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. Przeglądy techniczne w cenie oferty w okresie gwarancji zgodnie wymogami producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w

wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach ma być kompletne i po dostawie gotowe

do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

Podpis elektroniczny