**Załącznik nr 1 (8)**

Przedmiot zamówienia: Mobilny aparat RR ( ciśnieniomierz) 6 szt

Producent :

Nazwa-model/typ :

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2025r.) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne:** | **Parametr Wymagany** | **Parametr Oferowany ( należy wpisać)** |
|  | **Parametry ogólne:** |  |  |
|  | Ciśnieniomierz elektroniczny z funkcjami wspomagającymi prawidłowy pomiar. | TAK |  |
|  | Technologia użyta w ciśnieniomierzu zapewniająca komfort badania oraz dbająca o właściwe założenie mankietu. | TAK |  |
|  | Kolorowy wskaźnik wysokiego ciśnienia – łatwiejsze odczytywanie wyników | TAK |  |
|  | 2 profile użytkowników – każdy zapamiętuje min. 60 pomiarów | TAK |  |
|  | Pamięć pomiarów | TAK |  |
|  | Zapamiętanie daty i czasu pomiaru | TAK |  |
|  | Liczba zapamiętanych pomiarów dla użytkownika | TAK |  |
|  | Pomiar pulsu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: 0 - 299 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarów pulsu: min. 40-180 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 5 % | TAK |  |
|  | Zasilanie: sieciowe | TAK |  |
|  | **Funkcje dodatkowe:** automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza, pamięć 2 użytkowników, pamięć ostatniego pomiaru, wykrywanie arytmii, wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | **Wyposażenie:** 4 baterie AA, etui, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, mankiet pomiarowy, zasilacz | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE** | TAK |  |
|  | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego | TAK |  |
|  | Dostępność części na min. 10 lat | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. Przeglądy techniczne w cenie oferty w okresie gwarancji zgodnie wymogami producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w

wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach ma być kompletne i po dostawie gotowe

do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

Podpis elektroniczny