*ZAŁĄCZNIK NR 4.1. do SIWZ*

*(zał. nr 1 do umowy)*

*.*........................, dnia ...............2025 r.

**OPIS / ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE 3 - DOSTAWA – SPRZĘT RTV/AUDIO/FOTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA WYCHOWAWCZA - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem**  **Adres: Magazyn Sekcji Wychowawczej 24.WOG Giżycko, Nowowiejska 20**  **Tel. Magazyniera:** | | | | | |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Przewód bębnowy:**  - długość nie mniej niż 50 m, na zwijanym bębnie,  - ilość gniazd: nie mniej niż 4x230V,  - liczba przewodów w kablu:3x2,5mm,  - wyłącznik. | **szt.** | **2** |  |  |
| **2.** | **Statyw do mikrofonu z głowicą:**  - stalowy,  - składane nóżki,  - ramię na przegubie,  - mocowanie mikrofonu-uchwyt, 34-42 mm.  - wysokość min.100cm,max. 230cm,  - dł. ramienia : nie mniej niż 70 cm ,zakończone gwintem3,8”  - podstawa-trójnóg, zakończony nasadką gumową,- pokrowiec,  - kolor czarny. | **szt.** | **11** |  |  |
| **3.** | **Statyw do mikrofonu/stołowy, ciężki/:**  - gięta szyja ,  - statyw biurkowy z elastyczną głowicą do mikrofonów  - zakres wysokości przy zgiętym elemencie elastycznym (pod kątem ok. 90 stopni): 30,5-46 cm  - średnica podstawy – nie mniej niż 13 cm  - waga nie mniej niż 0,9 kg-1,1 kg  - główka uniwersalna w zestawie. | **szt.** | **1** |  |  |
| **4.** | **Radioodbiornik :**  - radio analogowe z pamięcią FM ,  - moc wyjściowa RMS: 2x2W,  - zasilanie 220-240V50/60 Hz,  - standardy odtwarzania: Audio, CD, CD-R/RW ,MP3,WAV  - gwarancja-24 miesiące. | **szt.** | **22** |  |  |
| **5.** | **Antena TV - DVB-T2:**  Wymagania minimalne:  - odbiór sygnału: DVB-T/2,Full HD,  - wzmocniony filtr przeciw zakłóceniowy LTE,  - polaryzacja pionowa i pozioma,  - moc VHF:14dB UHF18 Db,  - pasma częstotliwości: UHF,  - impedancja wyjściowa: nie mniej niż 75 Ohm.  -zasięg min.120 km,  - długość anteny- min.90cm, max.120cm,  - gwarancja- 24 miesiące. | **szt.** | **8** |  |  |
| **6.** | **Wieża audio:**  /parametry minimalne/  - źródła dźwięku radio ,USB ,AUX,  - dźwięk: stereo,  - moc całkowita nie mniej niż 70 W  - zakres częstotliwości :FM 88-108 MHz  - wbudowana antena odbiorcza,  - kolor: czarny/srebrny,  - gwarancja 24 miesiące.  Dodatkowo: pilot, kpl. kabli, instrukcja w jęz. polskim. | **szt.** | **4** |  |  |
| **7.** | **Mobilny stojak na TV/wózek/ :**  - do TV LED Plazma 32”-60”  - waga TV- od 40 kg do 55kg,  - regulacja wysokości w zakresie:112-152 cm,  - 4 x skrętne kółka 2-calowe z możliwością blokady.  - regulowana półka,  - kolor czarny. | **szt.** | **2** |  |  |
| **8.** | **Obiektyw do aparatu foto kompatybilny z ,,CANON EOS 4000 D”:**  - mocowanie: CANON EF-S,  - ogniskowa :min 18-135 mm,  - przysłona ; od f/3,5-5,6,  - min. wartość przysłony:- szeroki kąt; f/3,5 ,  - min. wartość przysłony ;wąski kąt; f/5,6,  - max. wartość przysłony- szeroki kąt ;f/22,  - max. wartość przysłony wąski kąt ;f/38,  - min. odległość ostrzenia; 29 cm,  - średnica nie mniej niż 67 mm,  W zestawie:  - przednia pokrywka,  - tylna zaślepka.  Gwarancja 24 miesiące. | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **9.** | **Obiektyw zmiennoogniskowy do aparatu foto kompatybilny z CANON EOS 6 D Mark II:**  - Stabilizacja: TAK  - Autofocus: TAK  - Mocowanie: AF  - Do matryc: PEŁNOKLATKOWYCH  - Typ obiektywu: TELEZOOM  - Przysłona : F5-6,3  - Ogniskowa: 150-600mm  - Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22  - Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22  - Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]:260  - Kąt widzenia [stopnie]:4,1-16,4  - Gwarancja 24 miesiące. | **szt.** | **1** |  |  |
| **10.** | **Obiektyw do aparatu foto kompatybilny z ,,SONY”SEL -70200 G:**  --mocowanie Sony E,  - stabilizacja obrazu: zakres 70-200 mm,  - format-pełna klatka 35 mm,(APS-C)1050300 mm,  - ogniskowa :70-200 mm,  - kąt widzenia (35 mm) 34- 12 stopni,(APS-C) 22-8 stopni),  - max przysłona (F) 22,  - listki-9,  - przysłona kołowa,  - min. odległość od obiektywu:1-15,m(AF) ,  - max. powiększenie: 0,13x,  - średnica filtra: 72 mm,  - gwarancja 24 miesiące. | **szt.** | **1** |  |  |
| **11.** | **Mikrofon przewodowy z włącznikiem:**  - dynamiczny,  - kardioidalny,  - pasmo przenoszenia w przedziale 40Hz-15kHz,  - czułość: nie mniej niż .48 dBV/Pa ,  - korpus metalowy z wyłącznikiem,  - interfejs: XLR,  - max. poziom SPL: 110 dB,  - akcesoria : pokrowiec,  - gwarancja –min.24 miesiące. | **szt.** | **2** |  |  |
| **12.** | **Mikrofon bezprzewodowy:**  System zawiera:  - odbiornik EM-XSW1  - 1x nadajnik ręczny SKM 825 –XSW,  - 1x gniazdo mikrofonowe MZQ1,-  - zasilacz,  - 2x baterie AA,  Specyfikacja:  - pasmo częstotliwości : UHF,  - pasmo przenoszenia w przedziale 600-800 MHz,  - liczba kanałów min. 10, max12 ,  - zasięg nie mniej niż 100 m,  - liczba mikrofonów: 1,  - dynamiczny,  - zakres częstotliwości: 40Hz-18kHz,  - zasilanie: 2x baterie AA,  - zasilanie odbiornika: 12V,  - czas pracy baterii: od 9- 10 godz.  - gwarancja –min.24 mies. | **szt.** | **1** |  |  |
| **13.** | **Mikrofon bezprzewodowy:**  - mikrofon superkardioidalny  - w skład systemu wchodzą:  - odbiornik ( BLx4),  - nadajnik ręczny ( BL x 2),  - wyjścia audio ¼” Jack i XLR,  - wskaźnik LED poziomu dźwięku,  - bateria AA(w komplecie)  - czas pracy min.12- 14 godz.  - zakres pracy nie mniej niż. 100 m,  - zasięg :100 m –przy dobrej widoczności,  - częstotliwość pracy radiowej: 524 a 865MHz,  - pasmo przenoszenia: 50-16000 Hz,  - moc wyjściowa nadajnika radiowego 10mW,  - złącze: wyjściowe: audio : XLR ,  - czułość: -51,50 dBV/Pa – 2,60 mV/Pa  - zakres dynamiki: min. 100 dB  - impedancja wyjściowa:1 min.50 Ω  - gwarancja –min.24 mies. | **szt.** | **1** |  |  |
| **14.** | **Mikrofon:**  - pojemnościowy,  - pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz,  - czułość;36 dB+-2 dB,  -zasilanie: wbudowany akumulator,  - czas pracy : od 5-14 godz.  - port ładowania :5V/2A,  - łączność: 2,4 GHz, bezprzewodowa min.90- 100 m,  - w zestawie:  1x odbiornik radiowy,  1x przewód TRS mini-Jack 3,5 mm /mini –Jack 3,5 mm(30 cm).  1x przewód USB typ- A/USB typ –C(60 cm),  1 x przewód USB typ –C/USB typ-C(30 cm),  1x przewód mini Jack 3,5 mm(TRS) -30 cm,  1x stacja ładująca,  2x mikrofon (nadajnik ) bezprzewodowy,  2x osłona przeciwwietrzna,  - gwarancja –min.24 miesiące. | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **15.** | **Mikrofon kompatybilny z kamerą:**  - system antywstrząsowy: Rycote Lyre lub Helix;  - pasmo przenoszenia: 40 Hz-20 kHz,  - czułość: 32 dB re 1V/Pa/20 mV@94 dB SPL/,  - impedancja : nie mniej niż 200 Ohm,  - dynamika: nie mniej niż 120 dB,  -SPL: 134-140 dB,  - zasilanie bateryjne: 9V, /70 h pracy,  - stopka montażowa :3/8”  - gwaranncja-24 miesiące. | **szt.** | **1** |  |  |
| **16.** | **Mikrofon kompatybilny z bazą BLX24E/SM 58 :**  - dynamiczny, bezprzewodowy zestaw,  System składa się z:  - odbiornik Diversity BLX4,  - nadajnik ręczny BLX2na wkładce SM58,  Specyfikacja:  - zasięg min. 100m,  - dostępne częstotliwości pracy radiowej(524-665 MHz),  - pasmo przenoszenia: 50-15000 Hz,  - moc wyjściowa nadajnika radiowego:10mW  -złącze wyjściowe audio: XLR ,Jack ¼”(6,3mm),  - max. poziom wyjściowy:27dBV  - czas pracy baterii: do 14 godz.  - zakres dynamiki: nie mniej niż 100 dB  - gwarancja –min.24 miesiące. | **Kpl.** | **4** |  |  |
| **17.** | **Mikrofon dynamiczny/podwójny/:**  - zestaw bezprzewodowy,  - odbiornik BLX88,  - 2x mikrofon bezprzewodowy do ręki BLX2/PG58,  Nadajnik BLX2 /PG58 - 2 szt.  - wskaźnik zasilania i stanu baterii LED,  - regulowana kontrola wzmacniacza,  - baterie AA w zestawie -14 godz. pracy,  - zakres pracy od 90 do 100 m,  BLX88 podwójny odbiornik Diversity:  - do 12 kompatybilnych radiowo systemów,  - sterowane mikroprocesorem wewnętrzne anteny diversity,  - funkcje One Touch Quick Scan,  - wyjście audio ¼” Jack i XLR,  - gwarancja –min.24 miesiące. | **Kpl.** | **2** |  |  |
| **18.** | **Reflektor sceniczny:**  - 4 spoty LED każda z 7 diodami LED 3W RGB tri-color (razem 28 sztuk 3W RGB LED)  - sterowanie – DMX 512 lub przełącznikiem nożnym  - tryby dostępne przy użyciu przełącznika nożnego: automatic, sound-to-light, freeze, blackout  - do wyboru 7 trybów DMX (2,3,4,7,8,14 lub 15 kanałów DMX)  - wyświetlacz LED do ustawienia parametrów (adres DMX, tryb DMX)  - 3-biegunowe wejście i wyjście XLR  - kąt wiązki –nie mniej niż. 40 stopni  - szerokość T-Bar: min.100-120 cm  - 3 x gwint wewnętrzny M10 na wierzchu  - do uchwytów statywów o rozmiarze 35mm  - zasilanie: AC 100-240V/50-60 Hz  - pobór mocy – max. 90W  - zawartość zestawu: T-Bar z 4 spotami LED, statyw do oświetlenia (max. wys. 240 cm), przełącznik nożny z 4 przyciskami, torba transportowa, statyw).  - gwarancja 24 miesiące. | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **19.** | **Odbiornik TV 32”:**  Zestaw urządzenia:  - odbiornik TV  - pilot+ baterie,  - przewód zasilający,  - instrukcja w jęz. polskim.  Wymagania eksploatacyjno-techniczne:  – przekątna ekranu- 32 ”  - LED,  - rozdzielczość nie mniej niż 1920x1080 pix  - moc głośników nie mniej niż 2x2 W,  - złącza : 1x HDMI,1x USB,  - wyjście na słuchawki, antenę satelitarną,  - częstotliwość wyświetlania obrazu-50Hz  - dźwięk: stereo,  - telegazeta,  - standard VESA,  - gwarancja 24 miesiące. | **szt.** | **6** |  |  |
| **20.** | **Odbiornik TV 43”:**  Zestaw urządzenia:  - odbiornik TV,  - pilot+ baterie,  - przewód zasilający,  - instrukcja w jęz. polskim.  Wymagania eksploat.-techniczne:  - przekątna ekranu : 43”,  - panel:: LCD z podświetlaniem LED,  - rozdzielczość :nie mniej niż 1920x1080,  - format ekranu: nie mniej niż 16:9,4:3,  - kąt widzenia:175/175 stopni,  - moc głośników: 2x5 W,  - złącza : 1x USB ,1 x HDMI,  - zasilanie:220-240 V 50 Hz,  - wejście na słuchawki,  - standard: VESA  - gwarancja- 24 miesiące. | **szt.** | **6** |  |  |
| **21.** | **Odbiornik TV 55”:**  - przekątna ekranu [cal]: 55 ,LED,  - rozdzielczość:3840x2160 px,  - częstotliwość odświeżania ekranu:144 Hz  - Smart,  - system: TITAN OS,  - tuner:DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-T, DVB-T2-HD, DVB-C, DVB-S,DVB-S2,  Technologia :HDR,HDR 10,HDR10+,HLG,  - złącza: HDMI x 4,USB x 2,  -funkcje: Wi-Fi ,DLNA,  - gwarancja - 24 miesiące.  W zestawie:  Pilot+ baterie,  Przewód zasilający,  Instrukcja obsługi w j .polskim. | **szt.** | **7** |  |  |
| **22.** | **Odbiornik TV 65”:**  - ekran:65”,  - rozdzielczość:3840x2160,  - 4 K UHD,  -częstotliwość odświeżania ekranu: 50Hz/60 Hz,  - technologia obrazu: LED,  - funkcje: HDR ,Wi-Fi, Bluetooth, USB,  - złącza : słuchawkowe, optyczne, Cl+, HDMI x 3,USB x 2,  - gwarancja \_24 miesiące.  W zestawie:  Pilot+ baterie,  Przewód zasilający,  Instrukcja obsługi w j .polskim. | **szt.** | **6** |  |  |
| **23.** | **Uniwersalny uchwyt do TV/wieszak/:**  - do odbiornika TV :32’’-60”,  - obrotowy,  - ścienny. | **szt.** | **8** |  |  |
| **24.** | **Mikser analogowy audio:**  -16 analogowych kanałów wejściowych,  - 8 monofonicznych kanałów wejściowych z nagradzanymi przedwzmacniaczami Midas,  - 2 zbalansowane wejścia stereo 1/4' TRS,  - 3 pasmowe EQ dla kanałów mono z przestrajanym środkiem pasma,  - 2 wysyłki Aux z opcją przed lub po tłumiku,  - suwaki od 50 do 60mm;  - automatyczny zasilacz impulsowy,  - gwarancja 24 miesiące. | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **25.** | **Zestaw nagłośnieniowy, mobilny:**  Skład zestawu:  - 2 kolumny BTX 115 o łącznej mocy 1400W,  - 2 statywy kolumnowe STA 1101,  - mikser BTA 1204,  - zestaw mikrofonowy SDR120202 mikrofony,  - okablowanie.  Specyfikacja :  - głośnik nisko tonowy :1x 15”,  - tweeter : PTC 1,75”,  - moc max.600- 700 W  - moc RMS: 300W,  - pasmo przenoszenia: od 35Hz-20kHz,,  - czułość: nie mniej niż 96dB,  -złącza:2x speakon  - impedancja :nie mniej niż 80 Ohm,  - gwarancja:24 miesiące. | **szt.** | **3** |  |  |
| **26.** | **Kolumna aktywna:**  - moc: 550-600W,  - wzmacniacz klasa AB,  - głośnik nisko tonowy 12”,  - 1” –przetwornik wysokotonowy,  - pasmo przenoszenia: 20Hzdo 20 kHz,  - SPL max. 95 dB ,  - rodzaj pamięci odtwarzacza: MP 3,UISB,SD,TF,  - obsługa kart: SD,WMA, WAV,FLAC,APE,  - wejście mikrofonowe: XLR/Jack TRS combo,  - wejście liniowe: 1X3,5 mm, Jack TRS, stereo,  - wejście: AUX 2x RCA,  - -impedancja wyjścia: AUX,  - zasięg: nie mniej niż 100 m,  - pobór mocy: 80- 90W,  - zasilanie: od 220-240V 50/60 Hz  - gwarancja –min.24 miesiące. | **szt.** | **1** |  |  |
| **27.** | **Kolumna aktywna:**  - wielofunkcyjna,  - ciśnienie akustyczne: 135 dB, SPL,  - max.SPL:10% thd:126 dB,  - pasmo przenoszenia: +/- 3 dB: 67 Hz-18 Hz,  - pasmo przenoszenia:-10dB:62Hz-18 kHz,  - moc wzmacniacza: 1200 W,  - rodzaj wzmacniacza: klasa D z dwoma stopniami wzmocnienia,  - głośnik niskotonowy:1x 12”,cewka 2”.  - przetwornik nisko tonowy : 1” ,cewka 1’’,  - wejście audio: 2x XLR combo ,1x stereo RCA,  - wyjście audio: 2x XLR Thur ,1Xxlr Mix Oit,  - czułość wejścia: + 4 dBu,  - złączesieciowe:1x gniazdo IEC z blokadą V-Lock,  - wykończenie-czarna emalia akrylowa,  - gwarancja –min.24 miesiące. | **szt.** | **2** |  |  |
| **28.** | **Kolumna mobilna+ mikrofon:**  - zawiera kompaktowy głośnik ANNY 10,  -wbudowany moduł bezprzewodowego odbiornika FM,  - procesor efektów,  - praca na baterie ,  - gniazdo: 35 mm,  - moc :min. 80 W,  - moc RMS: min.160 W,  - dwupasmowy,  - odtwarzacz basowy: 10”  - głośnik wysokotonowy: 1”’,  - zakres częstotliwości: 45Hz-20 kHz,  - max. SPL: 118 Db,  - liczba kanałów:6,  - poziom przenoszenia: 584-608 MHz,  - zasięg: nie mniej niż 80 m,  - liczba mikrofonów: 2 szt.  - zasilanie nadajnika: 2 x AA,  - pojemność baterii: 5000mAh,  - wytrzymałość baterii: nie mniej niż 25 godz.  - wejścia: 2xCombo XLR/Jack6,3mm1xJack 63,mm, 2xRCA ,  - 1x Footswitch, Bluetooh,  - wyjścia: XLR,USB-C,  - kolor- czarny.  - gwarancja –min.24 miesiące. | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **29.** | **Gimbal do aparatu fotograficznego /cyfrowego/:**  - Port akcesoriów  - Otwór montażowy 1/4"-20  - Port sterowania kamerą RSS (USB-C)  - Port rozszerzeń NATO  - Akumulator litowo-jonowy, pojemność min. 2450 mA, czas pracy: min.8 godzin, specyfikacja ładowania: 5V/2A  - Połączenia - Bluetooth 5.1, port ładowania USB-C  - Obciążenie użytkowe – max.2 kg  - Maksymalna regulowana prędkość obrotowa:  Pan: 360°/s  Tilt: 360°/s  Roll: 360°/s  - Zakres mechaniczny:  Oś Pan: ciągły obrót o 360°  Oś Roll: -95° do +240°  Oś Tilt: -10° do +210°  - Temperatura pracy: -10° do 45°C | **szt.** | **2** |  |  |
| **30.** | **Gimbal do telefonu komórkowego:**  - waga : 450-550g,  - obciążenie użytkowe od 350g do 400 g,  -zakres szerokości telefonu: 58-98 mm,  - obrót 360 stopni,  - przechylenia wzdłuż osi -320 stopni,  -aplikacja: Home Joy,  - pojemność baterii: 2600 mAh 7,4V/19,24 Wh,  - czas pracy baterii:min. 18 godz.  - czas ładowania baterii; do 3 godzin.  - w zestawie:  - iStedy MG,  - statyw,  - torba transportowa,  - kabel USB-C | **szt.** | **1** |  |  |
| **31.** | **Monitor sceniczny:**  - wielofunkcyjny monitor aktywny ,  - 12” przetwornik współosiowy,  - AXM12A,  - dwukanałowy wzmacniacz o łącznej mocy 520W  - wzmacniacz basowy w klasie D ,moc 360 W,  - wzmacniacz wielokotonowy ,klasa AB, moc 160 W,  - max.SPL-128 dB,  - wyświetlacz :ciekłokrystaliczny,  - wzmacniacz : procesor DSP(360W+ 160W IHF-A),  - gwarancja- 24 miesiące.  W zestawie:  - pokrowiec SH-AXM 12 A , statyw. | **szt.** | **4** |  |  |
| **32.** | **Ekran projekcyjny:**  - statyw 3-ramienny,  - wielkość: 220-240 x 160-180 cm,  - powierzchnia robocza: 216-234 x 160-174 cm,  - kolor płótna- biały mat,  - szer.ramki-3 cm,  - kolor kasety-biały, | **szt.** | **2** |  |  |
| **33.** | **Dekoder DVB-T2 :**  - wbudowane złącza: HDMI v 1,3, antenowe, USB,AV,  - obsługiwany format obrazu: 4:3,16:9,  - szerokość pasma: 7 i 8 MHz,  - zasilanie: 5 V/USB/,  - pobór mocy: do 0,5W,  - zasilanie: 2 baterie AAA,  - kabel zasilający  - gwarancja 24 miesiące. | **szt.** | **14** |  |  |
| **34.** | **Ładowarki pasujące do kamerek Go Pro Hero 9:**  - czas ładowania min.1 h, max.5h;  - zasilanie 5V/2 A;  - wbudowany mikroprocesor sterujący;  - możliwość ładowania jednocześnie trzech akumulatorów;  - diodowy sygnalizator;  - kolor czarny;  - gwarancja 24 miesiące.  W zestawie : kabel zasilający z wyjściem USB. | **szt.** | **10** |  |  |
| **35.** | **Kabel mikrofonowy:**  - M 5:XLR 3PIN KLOTZ,  - XLR :męski –żeński,  - średnica zewnętrzna: 7 mm,  - długość: min15 m, | **szt.** | **2** |  |  |
| **36.** | **Przewód mikrofonowy XLR –XLR /kątowe/:**  - przekrój przewodników : 2x0,34 mm2,  - średnica przewodu: 6,5 mm,  - rezystancja przewodów sygnałowych : 53 ohms/km,  - rezystancja ekranu: 25 ohms/km,  - pojemność elektryczna żyły sygnałowej: 58 pF,  - obciążalność prądowa /wtyk XLR/-16A, napięciowa: 50 VA,  - piny :posrebrzane,  - długość – min. 40 m, | **szt.** | **2** |  |  |
| **37.** | **Kabel mikrofonowy Die Hard DHG 240 :**  - XLR ż-XLR m :  - długość –min.40 m, | **szt.** | **1** |  |  |
| **38.** | **Przysłona mikrofonowa :**  - do mikrofonu SHURE,, kulkowego”  - wykonana z pianki, średnica 6cm, wysokość 7cm, sprężystość min. 30%  - redukuje szumy wiatru ,trzaski. | **szt.** | **6** |  |  |
| **39.** | **Kabel mikrofonowy XLR ż.-XLR m. :**  - długość : min.20 m, | **szt.** | **8** |  |  |
| **40.** | **Kabel mikrofonowy XLR ż.-XLR m. :,**  - długość : min.10 m, | **szt.** | **5** |  |  |
| **41.** | **Przewód duży Jack 6,3- mono Cross-Tech.:**  -długość min.10 m, | **szt.** | **1** |  |  |
| **42.** | **Kabel mikrofonowy XLR ż.- Jack :**  - długość –min.10 m, | **szt.** | **2** |  |  |
| **43.** | **Przewód audio: 2x Jack 3,5 mm, stereo AUX**  - długość-min. 1,5 m, | **szt.** | **2** |  |  |
| **44.** | **Przewód: mini Jack-2X RCA, chinch,**  - długość: min.2 m, | **szt.** | **2** |  |  |
| **45.** | **Uchwyt do mikrofonu bezprzewodowego:**  - śr.34-40 mm,  - złącze gwint.3/8”:i 5/8” | **szt.** | **2** |  |  |
| **46.** | **Uchwyt do mikrofonu bezprzewodowego:**  - śr.22-28 mm,  - złącze gwint.3/8”:i 5/8” | **szt.** | **2** |  |  |
| **47.** | **Kabel sieciowy :**  - PCE AC 540,  - redukcja ze złączem ,  - długość:min.1 m | **szt.** | **2** |  |  |
| **48.** | **Kabel Jack 3,5x jack 6,3**  - długość : min. 3 m. | **szt.** | **2** |  |  |
| **SEKCJA WYCHOWAWCZA - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**  **NAGRODY RZECZOWE** | | | | | |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| **49.** | **Tablet:**  - pamięć 256 GB;  - ekran nie mniej niż 11”,  - rozdzielczość ekranu min.1920x1200 px;  -system operacyjny : min. Android 13;  - komunikacja poprzez Wi-Fi, min. Bluetooth 5,0;  - pamięć RAM min 8 GB;  - czytnik kart SD;  - pojemność akumulatora min. 8 000 mAh;  - złącze USB, wyjście słuchawkowe;  - kolor obudowy : szary/ czarny;  - gwarancja min. 24 miesiące. | **szt.** | **15** |  |  |
| **50.** | **Słuchawki bezprzewodowe, douszne:**  - pasmo przenoszenia min. 20-20 000 Hz;  - czas pracy 7- 8 godzin;  - Impedancja od 32 Ω;  - złącze USB typu C;  - akumulator litowo- polimerowy, min. 55 mAh;  - czas ładowania do 2 godzin;  - kolor szary/ czarny;  - gwarancja min. 24 miesiące. | **szt.** | **15** |  |  |
| **51.** | **Głośnik mobilny:**  - moc min. 40 W;  - pasmo przenoszenia od 60Hz do 140Hz;  - czas pracy min 24 godziny;  - czas ładowania do 4 godzin;  - odtwarzanie: MP3; AMR, WAV, AUX;  - funkcje: Bluetooth, radio, efekty świetlne Disco;  - wbudowany akumulator;  - wodoodporny;  - zasięg od 20 do 30m;  - w zestawie : kabel USB-USB typu C, kabel Audio Mini Jack 3,5mm;  - gwarancja 24 miesiące. | **szt.** | **15** |  |  |
| **52.** | **Power Bank:**  - pojemność min 60 000 mAh;  - moc: min. 22 W;  - prąd ładowania portu max. 3,5 A;  - szybkie ładowanie;  - liczba portów min. 4/ w tym : 2x USB typu C i 1x mikro USB;  - akumulator litowo-polimerowy;  - kolor szary/czarny;  - gwarancja 24 miesiące. | **szt.** | **4** |  |  |
| **53.** | **Wskaźnik laserowy:**  - zasięg min. 10 m;  - interfejs: USB;  - łączność bezprzewodowa;  - możliwość sterowania prezentacją;  - gwarancja 24 miesiące. | **szt.** | **10** |  |  |
|  | **RAZEM SEKCJA WYCHOWAWCZA - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (poz. 1-52)** | **X** | **X** | **X** |  |

**UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**

1. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców (zał. nr 2 do umowy) wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach). Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
4. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
5. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300,   
   w piątek w godz. 700 ÷ 1000. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie   
   na min. 48 godz. przed dostawą.
6. Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego

( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.

Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.

1. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet)   
   na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5**.** Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
2. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy – w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
3. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ(wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
4. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – jak punkt 5 – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów

**UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym powinien wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.
2. W przypadku stwierdzenia dostarczenia wadliwego lub uszkodzonego produktu Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie podanym w Głównym wniosku, ustalonych w trybie roboczym z kierownika sekcji prowadzącej przetarg. Zgłoszenie reklamacji nastąpi drogą telefoniczną, faksową lub poprzez e-mail. W ramach uznanej reklamacji Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany towaru w terminie uzgodnionym przez Strony.

**Uwaga!**

**Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie   
z upoważnieniem.**