*ZAŁĄCZNIK NR 5.1. do SIWZ*

*(zał. nr 1 do umowy)*

*.*........................, dnia ...............2025 r.

**OPIS / ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE 4 - DOSTAWA – SPRZĘT AGD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem:**  **Magazyn służby uzbrojenie i elektroniki-**  **ul. Wojska Polskiego 21**  **11- 500 Giżycko** | | | | | |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **ALKOMAT**  **-** Do pomiaru trzeźwości  - Typ czujnika: sensor elektromechaniczny  - Czas przygotowania do pracy: do 6 s  - Czas pomiaru: maks. do 4 s  - Zasilanie: baterie alkaiczne 1,5V typ AA  - Wyświetlacz: LCD  - Wytrzymałość kompletu baterii: min. 4 tyś. pomiarów  - Temp. Pracy: od -5 do 40°C  Opis: Szybki pomiar bezkontaktowy ( pomiar bez ustnika). Wskaźnik obecności bądź nieobecności alkoholu. Dwa tryby pobierania powietrza: aktywny, pasywny. Oprogramowanie monitorujące stan baterii i pracę sensora. Pamięć min do 40 pomiarów. Menu i instrukcja w języku polskim. Certyfikat / atest kalibracji fabrycznej. Etui. Deklaracja zgodności CE.  Gwarancja min. 24 miesiące  *Dostawa do magazynu :*  *- magazyn służby czołg.-sam. Giżycko ul. Wojska polskiego 21* | **Kpl.** | **4** |  |  |
| **2** | **Ustnik jednorazowy**  Do alkomatów PROMILER ALP-1  Certyfikat PZH Świadectwo, jakości zdrowotnej nr : HŻ/D/02699/12 | Szt. | 1000 |  |  |
|  | **RAZEM SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE** | **X** | **X** | **X** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE OPCJONALNE**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem:**  **Magazyn służby uzbrojenie i elektroniki-**  **ul. Wojska Polskiego 21**  **11- 500 Giżycko** | | | | | |
| **1** | **ALKOMAT**  **-** Do pomiaru trzeźwości  - Typ czujnika: sensor elektromechaniczny  - Czas przygotowania do pracy: do 6 s  - Czas pomiaru: maks. do 4 s  - Zasilanie: baterie alkaiczne 1,5V typ AA  - Wyświetlacz: LCD  - Wytrzymałość kompletu baterii: min. 4 tyś. pomiarów  - Temp. Pracy: od -5 do 40°C  Opis: Szybki pomiar bezkontaktowy ( pomiar bez ustnika). Wskaźnik obecności bądź nieobecności alkoholu. Dwa tryby pobierania powietrza: aktywny, pasywny. Oprogramowanie monitorujące stan baterii i pracę sensora. Pamięć min do 40 pomiarów. Menu i instrukcja w języku polskim. Certyfikat / atest kalibracji fabrycznej. Etui. Deklaracja zgodności CE.  Gwarancja min. 24 miesiące  *Dostawa do magazynu :*  *- magazyn służby czołg.-sam. Giżycko ul. Wojska polskiego 21* | Szt. | 4 |  |  |
| **2** | **Ustnik jednorazowy**  Do alkomatów PROMILER ALP-1  Certyfikat PZH Świadectwo, jakości zdrowotnej nr : HŻ/D/02699/1 | Szt. | 1000 |  |  |
|  | **RAZEM SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE OPCJONALNE** | **X** | **X** | **X** |  |
| **SŁUŻBA MUNDUROWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem:**  **Magazyn służby mundurowa**  **ul. Nowowiejska 20**  **11- 500 Giżycko** | | | | | |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **PRALKO - SUSZARKA AUTOMATYCZNA**  - ładowanie od frontu  - wielkość załadunku prania 6 – 9 kg  - wielkość załadunku suszenia min. 6 kg  - prędkość wirowania 1200-1400 obr/min  - zużycie wody maksymalnie 60 l  - klasa energetyczna min. A  - klasa efektywności prania minimum A  - gwarancja minimum 24 miesiące | **szt.** | **28** |  |  |
|  | **RAZEM SŁUŻBA MUNDUROWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE** | **X** | **X** | **X** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA -ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**  **Dostawa do magazynu wraz z rozładowaniem:**  **Adres: JW. 2568 Grupa Zabezpieczenia Węgorzewo**  **Magazyn Żywnościowy**  **ul. Bema 7 11- 601 Węgorzewo**  **Tel. Magazyniera** | | | | | |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **EKSPRES DO KAWY CIŚNIENIOWY**  Typ ekspresu: automatyczny  Parametry techniczne:  - ciśnienie min. 15 barów;  - moc: 1400-1500W;  - wyświetlacz TFT;  - spieniacz do mleka  - sterowanie: elektroniczne;  - wyjmowany blok zaparzający;  - wyjmowany zbiornik wody;  - posiadający zbiornik na mleko;  - posiada wbudowany młynek z hartowanej stali;  - przystosowany do kawy ziarnistej i mielonej;  - dodatkowe wyciszenie obudowy ekspresu;  - wyjmowana jednostka zaparzania;  - płynna regulacja wysokości dozownika kawy;  - automatyczne monitorowanie poziomu wody i wypełnienia tacki skroplin;  - płynna regulacja stopnia zmielenia kawy;  - zestaw startowy: filtr do wody, odkamieniacz lub tabletki czyszczące, wężyk do mleka, miarka do kawy mielonej.  Funkcje programowania:  - wybór rodzaju parzonej kawy (min. 5);  - automatyczne programy (płukanie, czyszczenie, odkamienianie);  - wybór języka (w tym język polski);  - regulacja ilości kawy w filiżance;  - regulacja stopnia mielenia kawy;  - regulacja twardości wody.  Wymagania dodatkowe:  - pełna dokumentacja w języku polskim;  - dokumentacja techniczno- rozruchowa;  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy;  - wykaz adresów punktów serwisowych;  - wypełniona karta gwarancyjna;  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce.  **- Atest PZH lub dokument równoważny stosowany  w krajach Unii Europejskiej.** | **szt.** | **10** |  |  |
| **2.** | **EKSPRES DO KAWY PRZELEWOWY**  Typ ekspresu: przelewowy  Ekspres posiada wbudowany młynek do kawy o pojemności min. 150g. kawy ziarnistej;  Parametry techniczne:  - moc: powyżej 500W  - sterowanie: elektroniczne;  - wyposażony w filtr wielokrotnego użytku;  - posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem;  - wyposażony w system anti-drip (blokada kapania);  - naczynie (dzbanek na kawę) o pojemności pow. 1 l;  - posiada wskaźnik poziomu wody;  Funkcje ekspresu:  - regulacja mocy kawy;  - regulacja ilości zaparzanej kawy;  - funkcja podtrzymywania temperatury;  Wymagania dodatkowe:  - posiada pełną dokumentację techniczną  i gwarancję w języku polskim;  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy;  - wykaz adresów punktów serwisowych;  - wypełniona karta gwarancyjna;  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy;  - produkt oznakowany znakiem CE. | **szt.** | **100** |  |  |
| **3.** | **PATELNIA ELEKTRYCZNA 0,25 M2**  Przeznaczona do obróbki termicznej żywności wymagających smażenia, duszenia lub podgrzewania.  Parametry techniczne:  - Napięcie zasilania – 400V;  - moc maksymalna urządzenia od 5 do 8 kW;  - powierzchnia robocza płyty grzewczej 0,2-0,25m2;  - pojemność misy od 20l;  - grzałki w patelni z osłoną ze stali nierdzewnej;  - urządzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej, proces technologiczny ciągły;  - misa grzewcza wykonana z żeliwa o dużej efektywności cieplnej z zaokrąglonymi krawędziami, przykrywana pokrywą z przeciwwagą;  - konstrukcja urządzenia wodoszczelna;  - wyposażona w termoregulator zakresie 50-270 oC oraz zaczep blokujący przed nadmiernym przechyłem;  - ręczny przechył misy;  - zasilana elektrycznie, wyposażona w przewód zasilający z wtyczką  - posiada ogranicznik temperatury i wyłącznik termiczny  Wymagania dodatkowe:  - posiada pełną dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim;  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy;  - wykaz adresów punktów serwisowych;  - wypełniona karta gwarancyjna;  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy;  - produkt oznakowany znakiem CE  - Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe  w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową  lub z laminowanego tworzywa sztucznego) przymocowaną  w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody  i środków myjąco-dezynfekujących oraz zamazanie danych  na niej zapisanych. Tabliczka powinna zawierać następujące wpisy: producent; nazwa i model urządzenia; data produkcji. | **szt.** | **3** |  |  |
| **4.** | **CHŁODZIARKA**  Parametry techniczne:  - chłodziarka elektryczna o pojemności pow.85l;  - posiadająca co najmniej 3 półki szklane  - możliwość przekładania drzwi prawo/lewo.;  - klasa efektywności energetycznej co najmniej E;  - szerokość pow. 45 cm;  - zużycie energii do 140 kWh/rok;  - poziom emisji hałasu do 43 dB.  Wymagania dodatkowe:  - posiada pełną dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim;  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - wykaz adresów punktów serwisowych  - wypełniona karta gwarancyjna  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy  - produkt oznakowany znakiem CE | **szt.** | **15** |  |  |
| 5. | **CZAJNIK ELEKTRYCZNY**  Materiał konstrukcyjny:  - powierzchnia zewnętrzna – tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna;  Parametry techniczne:  - pojemność min. 1,5l;  - moc 2000-2200W;  - płaska grzałka płytkowa;  - automatyczny wyłącznik do zagotowaniu wody;  - bezpiecznik termiczny;  - zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody;  - filtr zatrzymujący osady;  - lampka sygnalizacyjna;  - dwustronny wskaźnik poziomu wody.  Wymagania dodatkowe:  - posiada pełną dokumentację techniczną i gwarancję w języku polskim;  - instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy  - wykaz adresów punktów serwisowych  - wypełniona karta gwarancyjna  - okres gwarancji co najmniej 24 m-ce od dnia dostawy  - produkt oznakowany znakiem CE | **szt.** | **100** |  |  |
|  | RAZEM SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA -ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE | **X** | **X** | **X** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| X | WARTOŚĆ BRUTTO |
| **RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + RAZEM SŁUŻBA MUNDUROWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE**  **+ RAZEM SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA-ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)** |  |
| **RAZEM ZAMÓWIENIE OPCJONALNE (SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA-ZAMÓWIENIE OPCJONALNE )** |  |
| **RAZEM CAŁOŚĆ ( ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE OPCJONALNE)** |  |

**UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**

1. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców (zał. nr 2 do umowy) wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach). Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
4. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
5. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300.   
   w piątek w godz. 700 ÷ 1000. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru**.** Dostawę należy realizować:

Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego

( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.

Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.

1. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet)   
   na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5**.** Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
2. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy – w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
3. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ(wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
4. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – jak punkt 5 – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów

**UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym powinien wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.
2. W przypadku stwierdzenia dostarczenia wadliwego lub uszkodzonego produktu Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie podanym w umowie. Zgłoszenie reklamacji nastąpi drogą telefoniczną, faksową lub poprzez e-mail. W ramach uznanej reklamacji Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany towaru w terminie uzgodnionym przez Strony.

**Uwaga!**

**Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie   
z upoważnieniem.**