|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Kolumna D****Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca na etapie ofert wykonawczych).** |
|  | Typ | Dotykowy monitor interaktywny 65”. Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.  |  |
| 1.1. | ekran | * przekątna 65 cali;
* rozdzielczość min. 4K (3840x2160);
* jasność min. 350 cd/m2;
* kolory min. 1.07 mld;
* proporcje ekranu 16:9;
* kąty widzenia: poziomo min. 178o, pionowo min. 178o;
* żywotność min. 50 000 godz.;
* technologia dotyku podczerwień;
* punkty dotyku min. 20;
 |  |
| 1.2. | system | * system operacyjny Android 11 lub nowszy;
* RAM min. 8 GB;
* pamięć ROM min. 64 GB;
 |  |
| 1.3. | złącza / porty | * min. 1x HDMI (in);
* min. 1x HDMI (out);
* min. 3x USB typ A 3.0;
* min. 1x USB typ-C;
* min. 1x RJ45;
* min. 1x RS-232;
* min. 1x wyjście audio 3.5 mm;
 |  |
| 1.4. | funkcje dodatkowe | * wbudowane głośniki min. 2x15W;
* wbudowane mikrofony min. 6 szt.;
* wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5);
* kompatybilna kamera – rozdzielczość min. Full HD / 30 kl./s.;
* możliwość montażu na ścianie;
* standard VESA
 |  |
| 1.5. | gwarancja | * min. 24 miesiące.
 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Kolumna D****Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | Typ  | Dotykowy monitor interaktywny 75”. Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.  |  |
| 1.1. | ekran | * przekątna 75 cali;
* rozdzielczość min. 4K (3840x2160);
* jasność min. 350 cd/m2;
* kolory min. 1.07 mld;
* proporcje ekranu 16:9;
* kąty widzenia: poziomo min. 178o, pionowo min. 178o;
* żywotność min. 50 000 godz.;
* technologia dotyku podczerwień;
* punkty dotyku min. 20;
 |  |
| 1.2. | system | * system operacyjny Android 11 lub nowszy;
* RAM min. 8 GB;
* pamięć ROM min. 64 GB;
 |  |
| 1.3. | złącza / porty | * min. 1x HDMI (in);
* min. 1x HDMI (out);
* min. 3x USB typ A 3.0;
* min. 1x USB typ-C;
* min. 1x RJ45;
* min. 1x RS-232;
* min. 1x wyjście audio 3.5 mm;
 |  |
| 1.4. | funkcje dodatkowe | * wbudowane głośniki min. 2x15W;
* wbudowane mikrofony min. 6 szt.;
* wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5);
* kompatybilna kamera – rozdzielczość min. Full HD / 30 kl./s.;
* możliwość montażu na ścianie;
* standard VESA
 |  |
| 1.5. | gwarancja | * min. 24 miesiące.
 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Kolumna D****Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | Typ | Dotykowy monitor interaktywny 85”-86”. Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.  |  |
| 1.1. | ekran | * przekątna 85-86 cali;
* rozdzielczość min. 4K (3840x2160);
* jasność min. 350 cd/m2;
* kolory min. 1.07 mld;
* proporcje ekranu 16:9;
* kąty widzenia: poziomo min. 178o, pionowo min. 178o;
* żywotność min. 50 000 godz.;
* technologia dotyku podczerwień;
* punkty dotyku min. 20;
 |  |
| 1.2. | system | * system operacyjny Android 11 lub nowszy;
* RAM min. 8 GB;
* pamięć ROM min. 64 GB;
 |  |
| 1.3. | złącza / porty | * min. 1x HDMI (in);
* min. 1x HDMI (out);
* min. 3x USB typ A 3.0;
* min. 1x USB typ-C;
* min. 1x RJ45;
* min. 1x RS-232;
* min. 1x wyjście audio 3.5 mm;
 |  |
| 1.4. | funkcje dodatkowe | * wbudowane głośniki min. 2x15W;
* wbudowane mikrofony min. 6 szt.;
* wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5);
* kompatybilna kamera – rozdzielczość min. Full HD / 30 kl./s.;
* możliwość montażu na ścianie;
* standard VESA
 |  |
| 1.5. | gwarancja | * min. 24 miesiące.
 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Kolumna D****Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | Typ | Wózek mobilny do dotykowego monitora interaktywnego. Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.  |  |
| 1.1. | wózek mobilny | * przystosowany do montażu dotykowego monitora

 interaktywnego od 55” do 100”;* zgodność ze standardem VESA min. 200x200, max. 1000x600:
* minimalny udźwig: 100 kg;
* wyposażony w 4 skrętne kółka z funkcją blokady min. 2 kółek;
* płynna regulacja wysokości monitora w zakresie =<1200 mm - =>1600 mm (zakres dolny równe lub mniejsze niż 1200 mm, zakres górny równe lub większe niż 160 0mm);
* regulowana półka pod monitorem;
* zarządzanie kablami (maskowanie przewodów);
 |  |
| 1.2. | gwarancja | * min. 24 miesiące gwarancji.
 |  |