Załącznik nr 5 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie pn.

,,Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2024-2025) samochodów typu SUV z napędem 4x4”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**„Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2024-2025) samochodów typu SUV z napędem 4x4”**

**1. Przedmiotem Zamówienia** jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2024-2025) samochodów typu SUV z napędem 4x4.

**2. Termin i miejsce realizacji Zamówienia:**

- do 13.03.2025, lokalizacja na terenie miasta: Będzin – dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego bezpośrednio przed dostawą.

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

1. kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji,
2. instrukcję obsługi pojazdu,
3. wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu,
4. wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
5. wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w pojeździe z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych,
6. pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę Cartrack Polska Sp. z o.o. ul. Rtm. W. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
7. potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,
8. potwierdzenie fabrycznego montażu czujników cofania lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu czujników przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,

**3. Wymagany okres gwarancji:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj** | **Okres gwarancyjny** |
| Gwarancja mechaniczna | minimum **48** miesięcy, lub limit minimum **120.000** km |
| Gwarancja na lakier | minimum **24** miesiące |
| Gwarancja perforacyjna | minimum **72** miesiące |

Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

**4. Specyfikacja**

Towar powinien odpowiadać następującym parametrom technicznym:

**SILNIK**

|  |
| --- |
| Silnik spalinowy benzynowy lub spalinowy benzynowy w systemie hybrydowym |
| Moc maksymalna: min 110 KM |
| Pojemność skokowa: min. 1100 cm3 |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 220 Nm |
| Norma emisji spalin: zgodna z obowiązującymi uregulowaniami, gwarantująca możliwość rejestracji pojazdu |

**WYMIARY / MASY**

|  |
| --- |
| Rozstaw osi: 2600 – 2720 mm |
| Wysokość pojazdu nieobciążonego: 1620 – 1720 mm |
| Całkowita długość pojazdu: 4100 – 4450 mm |
| Prześwit: min. 200 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: do 2000 kg |

**NADWOZIE/WNĘTRZE**

|  |
| --- |
| Kolor nadwozia: biały |
| Ilość miejsc: 5 |
| Ilość drzwi (nie licząc drzwi przestrzeni bagażowej): 4 |
| Nadwozie w pełni przeszklone tj. szyby we wszystkich drzwiach |
| Tylne drzwi (do przestrzeni bagażowej): klapa tylna przeszklona, unoszona do góry |
| Podgrzewana tylna szyba drzwi przestrzeni bagażowej , z wycieraczką i spryskiwaczem |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej |
| Wykładzina przedziału ładunkowego - mata z tworzywa sztucznego łatwo zmywalna |
| Tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym |
| Klimatyzacja min. manualna |
| Fotel kierowcy: regulowany w co najmniej dwóch płaszczyznach + regulacja kąta oparcia fotela |

**UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU**

|  |
| --- |
| Napęd na przednią oraz tylną oś |
| Skrzynia biegów: manualna, co najmniej 5-cio stopniowa + przełożenie wsteczne |

**UKŁAD HAMULCOWY**

|  |
| --- |
| Hydrauliczny ze wspomaganiem |
| System min. typu ABS i ESP |

**UKŁAD KIEROWNICZY**

|  |
| --- |
| Wspomaganie układu kierowniczego |
| Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy |

**KOŁA/OPONY**

|  |
| --- |
| Stalowe (z osłonami fabrycznymi lub mini-kołpakami) lub aluminiowe obręcze kół |
| Obręcze o średnicy min. 16” |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe |
| Wzmacniane opony wielosezonowe o podwyższonej odporności na przebicie. |

**WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE**

|  |
| --- |
| Gniazdo elektryczne w kabinie z zasilaniem 12 V (tzw. gniazdo zapalniczki), lub co najmniej jedno gniazdo USB |
| Immobiliser fabryczny |
| Elektrycznie regulowane szyby co najmniej przednie |
| Elektrycznie regulowane lusterka |
| Centralny zamek sterowany pilotem, |
| Radioodbiornik z systemem Bluetooth umożliwiający podłączenie telefonu |
| Czujniki parkowania – min. tył |

**BEZPIECZEŃSTWO**

|  |
| --- |
| Poduszki powietrzne min. czołowe kierowcy i pasażera oraz kurtyny z przodu |
| Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i wszystkich pasażerów |
| Regulowane zagłówki dla kierowcy i wszystkich pasażerów |
| Trzecie światło „Stop” |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

|  |
| --- |
| Komplet dywaników podłogowych gumowych korytkowych (w kolorze czarnym) |
| Komplet zamontowanych pokrowców na siedzenia, **wykonanych z wysokogatunkowych materiałów stosowanych do produkcji oryginalnych tapicerek samochodowych,** w kolorze szarym lub zbliżonym |
| Relingi dachowe |
| Fabryczny zestaw narzędzi do zmiany kół z podnośnikiem |
| Kamizelka odblaskowa – 2 szt. |
| Apteczka |
| Trójkąt ostrzegawczy |
| Gaśnica |

**GWARANCJA**

|  |
| --- |
| Gwarancja mechaniczna\* – min. **48** miesięcy, lub limit min. **120.000** km |
| Gwarancja na lakier – min. **24** miesiące |
| Gwarancja perforacyjna – min. **72** miesiące |
| \*Assistance 24 godziny/dobę w okresie gwarancji mechanicznej |