Załącznik nr 13b do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ II Hełmy i latarki CPV 35110000-8**

Zamówienie podstawowe:

1. Hełm strażacki szt. 40
2. Uchwyt do latarek do hełmu z poz. 1 kpl. 40
3. Latarka do uchwytu z poz. 2 szt. 10;

Zamówienie objęte prawem opcji:

1. Hełm strażacki szt. 30;
2. Uchwyt do latarek do hełmu z poz. 1 kpl. 30;
3. Latarka do uchwytu z poz. 2 szt. 10.
4. **Hełm strażacki**

Wymagania:

* + - * spełniający wymagania normy **PN-EN 443: 2008, PN-EN 16471, PN-EN 16473** oraz WTU zawarte w załączniku pkt. 1.10 rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);
* kolor czerwony;
* zakres regulacji rozmiaru hełmu minimum w zakresie od 54 do 62, z płynną regulacją;
* masa hełmu (bez osłony karku oraz latarki) – maksimum 1,5 kg
* wyposażony w osłonę twarzy i oczu spełniającą wymagania normy PN-EN 14458, chowaną w skorupie hełmu, wizjer przezroczysty;
* wyposażony w wewnętrzne okulary ochronne;
* wyposażony w kołnierz – osłonę karku z Nomexu lub tkaniny równoważnej;
* na hełmie muszą znajdować się zaczepy do zapinania pasków maski panoramicznej nadciśnieniowej do aparatów powietrznych;
* wyposażony w gniazdo do mocowania uchwytu (opisanego w pozycji nr 3) do mocowania  latarki dodatkowej.
* hełm musi mieć możliwość zamontowania systemu łączności bezprzewodowej;
* gwarancja minimum: 10 lat na skorupę hełmu.
* Możliwość doposażenia hełmu w czołową latarkę LED dedykowaną do tego hełmu
* wymagane dla hełmu świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz certyfikat oceny typu WE.

1. **-Uchwyt do mocowania latarek opisanych w poz. 3 do zamontowania z boku na hełmie z poz. 1**
2. **Latarka strażacka na hełm**

Wymagania:

* źródło światła dioda LED;
* musi posiadać atest ATEX dla urządzeń grupy II oraz posiadać oznakowanie znakiem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego Ex;
* klasa temperaturowa minimum T4;
* oznaczenie budowy urządzenia – minimum ia;
* zasilanie: baterie 4 x AA alkaliczne zalecane przez producenta latarki (dołączone do latarki);
* siła światła minimum 125 lumenów;
* stopień ochrony minimum IP 67;
* dostosowana do uchwytu poz. 2 mocowanego na hełmie strażackim z poz. 1;
* Wymagany certyfikat Atex wydany przez jednostkę notyfikowaną.

**UWAGI OGÓLNE:**

* Wszystkie dostarczone pozycje (pojedyncze wyroby lub opakowania) mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją nr 3/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r. (szczegółowe wymagania w SIWZ);
* Oferowany ww. sprzęt musi być fabrycznie nowy z produkcji 2025 roku;
* Wymagany czas gwarancji dla ww. wyrobów wynosi 24 miesiące;
* Zamawiający dokona oceny ofert w części 1, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (%) |
| 1 | Cena brutto | 60 |
| 2 | Termin dostawy | 40 |

Ad.1 Najniższa cena brutto w postępowaniu skutkuje przyznaniu maksymalnej liczby punków w kryterium cena brutto.

Ad 2. Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium termin dostawy

* 50 dni- wymagania minimalne;
* Istnieje możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia do 30 dni.