Zadanie polega na budowie dróg, wraz chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową w m. Kleszczewo, gm. Kleszczewo. W ramach zadania wykonać należy:

1. **Budowa ulicy Owocowej i Poprzecznej z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną w miejscowości Kleszczewo**

Inwestycja obejmuje budowę jezdni z kostki betonowej koloru szarego szer. 5,5 m i łącznej długości około 860 mb, budowę obustronnego chodnika z kostki betonowej koloru szarego o szerokości zmiennej, budowę zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z przyłączami, zgodnie z dokumentacją, która stanowi załącznik do SWZ. Wykonać również należy ściek uliczny przykrawężnikowy. W ramach zamierzenia budowlanego wykonać należy również oznakowanie pionowe i poziome. Dokładny zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonać również należy minimum 3 progi zwalniające w ul. Owocowej oraz 1 próg w ul. Poprzecznej wraz z oznakowaniem.

1. **Budowa ulicy Topolowej w miejscowości Kleszczewo**

Inwestycja obejmuje budowę jezdni z kostki betonowej koloru szarego szer. 6,0 m i łącznej długości około 420 mb, budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej koloru szarego o szerokości zmiennej, budowę zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego. Wykonać również należy odtworzenie istniejących rowów odparowujących, do których odprowadzone mają zostać wody opadowe i roztopowe z jezdni. W ramach inwestycji wymienić należy przęsło istniejącej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją, która stanowi załącznik do SWZ. W ramach zamierzenia budowlanego wykonać należy również oznakowanie pionowe i poziome. Dokładny zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia.

1. **Budowa ulicy Śliwkowej, Wiśniowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Dębowej w miejscowości Kleszczewo**

 Inwestycja obejmuje budowę jezdni z kostki betonowej koloru szarego szer. 5,5 m i łącznej długości około 1180 mb, budowę obustronnego chodnika z kostki betonowej koloru szarego o szerokości zmiennej, budowę zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z przyłączami, zgodnie z dokumentacją, która stanowi załącznik do SWZ. Wykonać również należy ściek uliczny przykrawężnikowy. W ramach zamierzenia budowlanego wykonać należy również oznakowanie pionowe i poziome. Dokładny zakres prac przedstawia dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonać również należy progi zwalniające (wyniesione przejścia dla pieszych) wraz z oznakowaniem.

UWAGA! Zadanie nie obejmuje budowy ul. Krótkiej w Kleszczewie

1. **Dostawa wraz z montażem tablicy informacyjnej dot. finansowania zgodnie z wzorem**

Wzór tablicy 1.2 zgodnie z zapisami ***ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW*** z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Tablica informacyjna zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4. nazwę zadania;
5. datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje się do charakteru danego zadania zgodnie z następującymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej (..)  umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm;
2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej (..) po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm.
3. **Informacje dodatkowe**
4. Zamawiający wskazuje, iż w ramach każdego z dwóch etapów robót przewidziane są płatności w 2 transzach (jedna w trakcie realizacji etapu, druga po jego zakończeniu). Wykonawca w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (dalej: HRF) zobowiązany jest do określenia zakresu prac i terminów ich wykonania w ramach etapu, który ma podlegać odbiorowi częściowemu.
5. Maksymalna ilość płatności dokonanych za wykonanie danego etapu I lub II nie może przekroczyć 2 transz, z czego 1 transza wynagrodzenia za każdy z etapów, płatna w 2025 r. – 50% wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 pkt. 1) lub pkt. 2). Natomiast 2 transza wynagrodzenia za każdy z etapów, płatna w 2026 r. – 50% wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 pkt. 1) lub pkt. 2).
6. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturami wystawionymi na podstawie częściowych protokołów odbioru robót z danego etapu (I transza płatności za etap I lub II) oraz fakturami wystawionymi na podstawie protokołów odbioru technologicznego (II transza płatności za etap I lub II).