**ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA SPRZĘTU NURKOWEGO**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **SPRZĘTU NURKOWEGO** określonych według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności CE oraz aprobat technicznych . Wymagany termin realizacji dostaw artykułów - według zasad ustalonych w umowie z dostawą do magazynów (według wykazu)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału – wyrobu** | **jm.** | **Ilość** | **Cena jedn.****brutto** | **Wartość brutto****/kol. 5 x kol. 6/** | **Model/Producent** |
| **/ wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania /** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **SŁUŻBA INŻ.-SAP.** |  |  |  |
| 1 | **NURKOWY PRZYRZĄD POMIAROWY** Przyrząd pomiarowy typu**: SHEARWATER, SUUNTO, SCUBAPRO**Specyfikacja nurkowy przyrząd pomiarowy1. Przyrząd dekompresyjny,
2. Tryb głębokościomierza,
3. Możliwość monitorowania zapasu gazu w czasie rzeczywistym,
4. Odwzorowanie szacunkowego zapasu powietrza,
5. Zasilany z baterii stałej ładowanej ładowarką indukcyjną
6. Obsługa nurkowań powietrznych i z wykorzystaniem NITROX-u,
7. Funkcja 3 osiowego kompasu cyfrowego,
8. Wyświetlacz – Pełno kolorowy LCD
9. Silikonowy pasek do mocowania na dłoni,
10. Możliwość łączności z innymi transmiterami (opcja nadzoru nad grupą)
11. Sygnalizacja wibracjami,
12. BLUETOOTH;
13. Głębokość pracy: do 120 msw

W komplecie:1. bezprzewodowa stacja ładowania z kablem USB-C

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap.** Orzysz, Wojska Polskiego 33 | szt. | 6 |  |  |  |
| 2 | **KAMIZELKA WYPORNOŚCIOWA NURKA** Kamizelka nurkowa typu: **BLACK ICE firmy APEKS, BUOYANCY firmy AQUA LUNG, SCUBAPRO*** Kolor czarny
* Jacket hybrydowy typu skrzydło,
* Możliwość montażu mono butli/ po zastosowaniu adaptera zestawów butlowych 2X10
* Wyporność minimalna 18 kg,
* Wyposażony w system zrzucanych kieszeni balastowych umożliwiających spakowanie 18 kg balastu,
* Wyposażony w 4 zawory upustowe

- dwa niskoprofilowe na dole worka wypornościowego po obu stronach,- jeden niskoprofilowy na lewy ramieniu- jeden zintegrowany z inflatorem* Głowica inflatora wykonana z plastiku odpornego na uszkodzenia z metalowymi przyciskami,
* Klamra na pasie do mocowania butli wykonana ze stali nierdzewnej,
* Wyposażony w min. 5 stalowych d-ringów,
* Wyposażona w kieszenie na maskę i nóż
* Posiada możliwość regulacji śrubami w pasie oraz zintegrowanymi z klamrami paskami na ramionach,
* Posiada możliwość regulacji pasa piersiowego

ROZMIAR: XL- 2 szt., L-2 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap.** Orzysz, Wojska Polskiego 33 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 3 | **NÓŻ NURKOWY** Nóż nurkowy typu: **Cressi Orca, Scubapro, Seemann-Sub*** Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej lub tytanu nierdzewnego.
* Z jednej strony ostrze gładkie, a z drugiej częściowo ząbkowane i wyposażone w przecinacz do lin przy rękojeści.
* Kolor: czarny/szary
* Na rękojeść anatomicznie modelowane wgłębienia na palce.
* Rękojeść wyposażona w zakończenie, które może być użyty jako młotek.
* długość ostrza: min. 125 mm

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap.** Orzysz, Wojska Polskiego 33 | Szt. | 7 |  |  |  |
| 4 | **KOMPAS NURKOWY NA GUMCE****-** fluorescencyjna tarcza z dokładnością do max. 5 stopni* **-** mocowany w obudowie z gumkami typu bungee
* **-** pierścień z zapadkami max. co 5 stopni
* - duże boczne okienko ułatwiające odczyt
* - średnica tarczy min.: 60 mm
* - kolor: czarny

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap.** Orzysz, Wojska Polskiego 33 | szt. | 9 |  |  |  |
| 5 | **GŁOBOKOŚCIOMIERZ** * Kolor czarny
* Bez podświetlenia
* Obudowa z gumowym paskiem na rękę
* Cyfrowy pomiar głębokości
* Funkcja pomiaru temperatury,
* Głębokość pracy do 330 metrów,
* Automatyczna aktywacja w kontakcie z wodą oraz wyłączenie
* Ostrzeżenie o zmiennych prędkościach wynurzania w %,
* Pamięć dla min. 19 ostatnich nurkowań

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap.** Orzysz, Wojska Polskiego 33 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | **LATARKA NURKOWA*** Kolor czarny
* Aluminiowa obudowa akumulatora i głowicy latarki,
* Akumulator o pojemności 4,5 Ah
* Palnik wyposażony w min. 3 diody LED o mocy świecenia min. 600 Lumenów
* Wbudowany system automatycznego zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem głowicy podczas świecenia na powierzchni.
* Wyposażona w uchwyt GOODMANA
* Włącznik latarki umiejscowiony na obudowie akumulatora
* Głębokość pracy: do 90 msw

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap.** Orzysz, Wojska Polskiego 33 | Szt. | 1 |  |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA INŻ.- SAP.** |  |  |  |