**ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA SPRZĘTU NURKOWEGO**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **SPRZĘTU NURKOWEGO** określonych według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności CE oraz aprobat technicznych . Wymagany termin realizacji dostaw artykułów - według zasad ustalonych w umowie z dostawą do magazynów (według wykazu)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału – wyrobu** | **jm.** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **brutto** | **Wartość brutto**  **/kol. 5 x kol. 6/** | **Model/Producent** |
| **/ wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania /** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **SŁUŻBA INŻ.-SAP.** | | | |  |  |  |
| 1 | **NURKOWY PRZYRZĄD POMIAROWY**  Przyrząd pomiarowy typu**: SHEARWATER, SUUNTO, SCUBAPRO**  Specyfikacja nurkowy przyrząd pomiarowy   1. Przyrząd dekompresyjny, 2. Tryb głębokościomierza, 3. Możliwość monitorowania zapasu gazu w czasie rzeczywistym, 4. Odwzorowanie szacunkowego zapasu powietrza, 5. Zasilany z baterii stałej ładowanej ładowarką indukcyjną 6. Obsługa nurkowań powietrznych i z wykorzystaniem NITROX-u, 7. Funkcja 3 osiowego kompasu cyfrowego, 8. Wyświetlacz – Pełno kolorowy LCD 9. Silikonowy pasek do mocowania na dłoni, 10. Możliwość łączności z innymi transmiterami (opcja nadzoru nad grupą) 11. Sygnalizacja wibracjami, 12. BLUETOOTH; 13. Głębokość pracy: do 120 msw   W komplecie:   1. bezprzewodowa stacja ładowania z kablem USB-C   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.**  Orzysz, Wojska Polskiego 33 | szt. | 6 |  |  |  |
| 2 | **KAMIZELKA WYPORNOŚCIOWA NURKA**  Kamizelka nurkowa typu: **BLACK ICE firmy APEKS, BUOYANCY firmy AQUA LUNG, SCUBAPRO**   * Kolor czarny * Jacket hybrydowy typu skrzydło, * Możliwość montażu mono butli/ po zastosowaniu adaptera zestawów butlowych 2X10 * Wyporność minimalna 18 kg, * Wyposażony w system zrzucanych kieszeni balastowych umożliwiających spakowanie 18 kg balastu, * Wyposażony w 4 zawory upustowe   - dwa niskoprofilowe na dole worka wypornościowego po obu stronach,  - jeden niskoprofilowy na lewy ramieniu  - jeden zintegrowany z inflatorem   * Głowica inflatora wykonana z plastiku odpornego na uszkodzenia  z metalowymi przyciskami, * Klamra na pasie do mocowania butli wykonana ze stali nierdzewnej, * Wyposażony w min. 5 stalowych d-ringów, * Wyposażona w kieszenie na maskę i nóż * Posiada możliwość regulacji śrubami w pasie oraz zintegrowanymi  z klamrami paskami na ramionach, * Posiada możliwość regulacji pasa piersiowego   ROZMIAR: XL- 2 szt., L-2 szt.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.**  Orzysz, Wojska Polskiego 33 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 3 | **NÓŻ NURKOWY**  Nóż nurkowy typu: **Cressi Orca, Scubapro, Seemann-Sub**   * Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej lub tytanu nierdzewnego. * Z jednej strony ostrze gładkie, a z drugiej częściowo ząbkowane  i wyposażone w przecinacz do lin przy rękojeści. * Kolor: czarny/szary * Na rękojeść anatomicznie modelowane wgłębienia na palce. * Rękojeść wyposażona w zakończenie, które może być użyty jako młotek. * długość ostrza: min. 125 mm   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.**  Orzysz, Wojska Polskiego 33 | Szt. | 7 |  |  |  |
| 4 | **KOMPAS NURKOWY NA GUMCE**  **-** fluorescencyjna tarcza z dokładnością do max. 5 stopni   * **-** mocowany w obudowie z gumkami typu bungee * **-** pierścień z zapadkami max. co 5 stopni * - duże boczne okienko ułatwiające odczyt * - średnica tarczy min.: 60 mm * - kolor: czarny   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.**  Orzysz, Wojska Polskiego 33 | szt. | 9 |  |  |  |
| 5 | **GŁOBOKOŚCIOMIERZ**   * Kolor czarny * Bez podświetlenia * Obudowa z gumowym paskiem na rękę * Cyfrowy pomiar głębokości * Funkcja pomiaru temperatury, * Głębokość pracy do 330 metrów, * Automatyczna aktywacja w kontakcie z wodą oraz wyłączenie * Ostrzeżenie o zmiennych prędkościach wynurzania w %, * Pamięć dla min. 19 ostatnich nurkowań   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.**  Orzysz, Wojska Polskiego 33 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | **LATARKA NURKOWA**   * Kolor czarny * Aluminiowa obudowa akumulatora i głowicy latarki, * Akumulator o pojemności 4,5 Ah * Palnik wyposażony w min. 3 diody LED o mocy świecenia min. 600 Lumenów * Wbudowany system automatycznego zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem głowicy podczas świecenia na powierzchni. * Wyposażona w uchwyt GOODMANA * Włącznik latarki umiejscowiony na obudowie akumulatora * Głębokość pracy: do 90 msw   ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  **- magazyn służby inż.- sap.**  Orzysz, Wojska Polskiego 33 | Szt. | 1 |  |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA INŻ.- SAP.** | | | |  |  |  |