Radom, dnia 16.05.2025 r.

ZP-993/25

Egz. poj.

**WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ nr 2**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwana dalej ustawą Pzp w przedmiocie zamówienia:

**Zawarcie umowy ramowej na zakup wraz z dostawą pojazdów służbowych na potrzeby garnizonu mazowieckiego Policji.**

**Nr wew. postępowania 16/25**

**(ID 1097459) postępowania na platformie zakupowej**

**Numer wydania Dz. U. S: 76/2025**

**Numer publikacji ogłoszenia: 251597-2025**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu dokonuje na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) wyjaśnień i zmiany treści SWZ.

Treść złożonych pytań i odpowiedzi:

**Pytanie nr 1** dotyczy zadania 3 i 6

W nawiązaniu do postępowania ZP-2380-53/2025 z dnia 20.02.2025 organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach na „Zakup policyjnych pojazdów oznakowanych seg. C typu SUV z napędem hybrydowym wyposażonych w przedział dla zatrzymanych” zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozszerzenie zapisu pkt. 1.5.7.1 ppkt a) o następujący zapis:  
"Zamawiający dopuszcza przemalowanie pojazdu i wymaga jednocześnie, aby przemalowane były wszystkie elementy zewnętrzne karoserii pojazdu jak również jej elementy wewnętrzne widoczne po otwarciu wszystkich drzwi i klapy bagażnika.

Jeżeli fabrycznie (przed przemalowaniem) pojazd będzie posiadał kolory w odcieniach szary metalizowany, srebrny metalizowany lub biały zamawiający dopuszcza, aby przemalowane były tylko wszystkie elementy zewnętrzne karoserii pojazdu, bez przemalowania elementów wewnętrznych widocznych po otwarciu wszystkich drzwi i klapy bagażnika.

Zamawiający dopuszcza zachowanie pierwotnego koloru w komorze silnika."

Powyższą zmianę motywujemy faktem, iż obecnie na rynku nie ma pojazdów bazowych spełniających kryteria określone w OPZ.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 3 i zadania nr 6 stanowiących załącznik nr 1.3 do SWZ i załącznik nr 1.6 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 2** dotyczy zadania 6

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w system oświetlenia full led bez dodatkowych świateł przeciwmgłowych przednich.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 6 stanowiącej załącznik nr 1.6 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 3**

Dzień dobry, proszę o odpowiedź czy w zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd   
z silnikiem wyłącznie spalinowym spełniający pozostałe zapisy Specyfikacji Technicznej?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 4 stanowiącej załącznik nr 1.4 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 4**

Czy dopuszczają Państwo odstępstwo dot. długość pojazdu? Czy pojazd o długości 4430cm będzie dopuszczalny dla załączników 1.4, 1.5, 1.6 – SUV?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 4, 5 i 6 stanowiącej załączniki nr 1.4, 1.5, 1.6 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 5**

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy przeglądy gwarancyjne wymagane dla utrzymania gwarancji pokrywa zamawiający. Jeśli koszty te należy wkalkulować w cenę oferty - proszę   
o wskazanie na jaki okres należy wliczyć przeglądy (okres w latach oraz szacowane przebiegi) lub ile kolejnych przeglądów należy wliczyć w cenę oferty.”

**Odpowiedź nr 5**

Warunki dotyczące gwarancji zamawiający zawarł w rozdziale VI pn. „GWARANCJA WYKONAWCY” specyfikacji technicznych stanowiących załączniki do SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załączniki do SWZ.

**Pytanie nr 6**

Zwracam się z wnioskiem o zmianę treści SWZ w zakresie kryterium oceny ofert. Aktualny kształt SWZ znacząco faworyzuje jednego producenta - KIA. Marka ta jako jedyna spełniająca warunki OPZ jest w stanie zaoferować gwarancję na okres dłuższy niż 60 miesięcy. Gwarancja w pojazdach KlA trwa 7 lat lub 150 000 krn. Z doświadczenia wiemy, iż pojazdy będące w użytkowaniu policji średniorocznie wykonują trasy znacząco wyższe niż 20 tyś krn. Dodatkowo Zamawiający wskazał, iż limit KRN w okresie gwarancji wynosi 120 000 krn. Tym samym kryterium te jest wręcz nielogiczne, gdyż Wykonawca oferujący pojazd z 60 miesięczną gwarancję bez limitu kilometrów zostanie sklasyfikowany niżej niż Wykonawca oferujący pojazd z gwarancją 73 miesięcy i limitem 120 000 krn. Jeśli przyjmiemy, iż pojazd policyjny wykonuje średniorocznie 25 tyś krn - gwarancja taka i tak wygaśnie po okresie niecałych 5 lat mimo wskazania, iż jej okres to 73 miesiące. Ewentualnie   
w przypadku braku zmiany gwarancyjnego kryterium oceny ofert proszę o potwierdzenie, iż gwarancja na dodatkowy okres może być świadczona za pośrednictwem wykonawcy w całej sieci ASO producenta?

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w treści SWZ.

**Pytanie nr 7**

**Pytania dotyczące zadania nr 1 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów osobowych segment C typu KOMBI - max 50 szt.**

„Zamawiający w treści OPZ zawarł zapis: „Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koto zapasowe identyczne z kotami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koto dojazdowe zgodnie   
z ofertą handlową producenta pojazdów" Zwracam się z wnioskiem o zmianę wymogu oraz umożliwienie zaoferowania pojazdów wyposażonych w zestawy naprawcze w przypadku kiedy producent nie przewiduje miejsca na koło zapasowe/dojazdowe co zostanie potwierdzone katalogiem producenta (brak możliwości wyboru konfiguracji z pojazdu z kołem dojazdowym/zapasowym). „Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koło dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów" lub umożliwienie w takiej sytuacji zaoferowania pojazdu w którym koło dojazdowe zapasowego wraz z narzędziami, lewarkiem i pokrowcem, dedykowanego (w tym również niepochodzące z oferty handlowej producenta pojazdów) do danego modelu auta umieszczone zostanie na podłodze bagażnika samochodu”.

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 1 stanowiącej załącznik nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie nr 8**

***„*Pytania dotyczące zadania nr 1 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów osobowych segment C typu KOMBI - max 50 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy zf abrycznej oferty producenta pojazdu." Jednocześnie Zamawiający umożliwia zaoferowanie pojazdów wyposażonych w silnik Mild hybrid (MHEy). Pojazdy takie nie są wyposażone w alternator. Tym samym proszę o zmianę powyzszego zapisu na zapis: „1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy   
z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest   
w alternator."

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1.1 do SWZ - zadanie 1 Specyfikacja Techniczna pojazd osobowy segment C typu KOMBI - wersja podstawowa polegającej na:

**jest:**

„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu."

**zmienia się na:**

**„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."**

**Pytanie nr 9**

***„Pytania dotyczące zadania nr 1 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów osobowych segment C typu KOMBI - max 50 szt. „***

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg:

„,1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 ciemnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (w języku polskim) producenta /importera pojazdu." Biorąc pod uwagę termin realizacji zadania konieczne by było aby każdy z Wykonawców dysponował min 30 pojazdami - po 10 w każdym kolorze; gdyż wówczas możliwe będzie zaspokojenie potrzeb Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia na 10 szt pojazdów oraz wyboru jednego koloru.

Tym samym proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis: „1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 ciemnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy, jednak wybór ten nastqpi spośród kolorów i ilości dostępnych Wykonawcy na chwile udzielania zamówienia. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (w języku polskim) producenta/importera pojazdu."

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 1 stanowiącej załącznik nr 1.1 do SWZ.

**Pytanie nr 10**

**„Pytania dotyczące zadania nr 2 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych segment C typu KOMBI - max 80 szt”**

Zamawiający w treści OPZ zawarł zapis: „Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koto zapasowe identyczne z kotami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koto dojazdowe zgodnie   
z ofertą handlową producenta pojazdów" Zwracam się z wnioskiem o zmianę wymogu oraz umożliwienie zaoferowania pojazdów wyposażonych w zestawy naprawcze w przypadku kiedy producent nie przewiduje miejsca na koło zapasowe/dojazdowe co zostanie potwierdzone katalogiem producenta (brak możliwości wyboru konfiguracji z pojazdu z kołem dojazdowym/zapasowym). „Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koło dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów" lub umożliwienie w takiej sytuacji zaoferowania pojazdu w którym koło dojazdowe zapasowego wraz z narzędziami, lewarkiem i pokrowcem, dedykowanego ( w tym również niepochodzące z oferty handlowej producenta pojazdów) do danego modelu auta umieszczone zostanie na podłodze bagażnika samochodu.

**Odpowiedź nr 10**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 2 stanowiącej załącznik nr 1.2 do SWZ.

**Pytanie nr 11**

**„Pytania dotyczące zadania nr 2 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych segment C typu KOMBI - max 80 szt”**

Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu." Proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis: „1.4. 7.3 Alternator   
o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1.2 do SWZ - zadanie 2 Specyfikacja Techniczna pojazd osobowy segment C typu KOMBI – policyjna wersja nieoznakowana polegającej na:

**jest:**

„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu."

**zmienia się na:**

**„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."**

**Pytanie nr 12**

**„Pytania dotyczące zadania nr 2 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych segment C typu KOMBI - max 80 szt”**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 ciemnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów   
w oficjalnym katalogu (w języku polskim) producenta /importera pojazdu."

Biorąc pod uwagę termin realizacji zadania konieczne by było aby każdy z Wykonawców dysponował min 30 pojazdami - po 10 w każdym kolorze; gdyż wówczas możliwe będzie zaspokojenie potrzeb Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia na 10 szt pojazdów oraz wyboru jednego koloru.

Tym samym proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis: „1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 ciemnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy, jednak wybór ten nastąpi spośród kolorów i ilości dostępnych Wykonawcy na chwile udzielania zamówienia. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (w języku polskim) producenta /importera pojazdu."

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 2 stanowiącej załącznik nr 1.2 do SWZ.

**Pytanie nr 13**

**„Pytania dotyczące zadania nr 3 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów oznakowanych segment C typu KOMBI - max 30 szt. „**

Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg:

‚„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu." Jednocześnie Zamawiający umożliwia zaoferowanie pojazdów wyposażonych w silnik Mild hybrid (MHEy). Pojazdy takie nie są wyposażone w alternator. Tym samym proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis:

„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści w załączniku nr 1.3 do SWZ - zadanie 3 Specyfikacja Techniczna - pojazd osobowy segment C typu KOMBI – policyjna wersja oznakowana polegającej na:

**jest:**

„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu."

**zmienia się na:**

**„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."**

**Pytanie nr 14**

**„Pytania dotyczące zadania nr 3 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów oznakowanych segment C typu KOMBI - max 30 szt. „**

„W związku z zapisami dotyczącymi kolorystyki pojazdów zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści przemalowanie pojazdu tak aby przemalowane były wszystkie elementy zewnętrzne karoserii pojazdu jak również jej elementy wewnętrzne widoczne po otwarciu wszystkich drzwi i klapy bagażnika. Jeżeli fabrycznie (przed przemalowaniem) pojazd będzie posiadał kolory   
w odcieniach szary metalizowany, srebrny metalizowany lub biały zamawiający dopuści aby przemalowane były tylko wszystkie elementy zewnętrzne karoserii pojazdu, bez przemalowania elementów wewnętrznych widocznych po otwarciu wszystkich drzwi i klapy bagażnika oraz   
z zachowaniem pierwotnego koloru w komorze silnika? „

**Odpowiedź nr 14**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 3 stanowiącej załącznik nr 1.3 do SWZ.

**Pytanie nr 15**

**„Pytania dotyczące zadania nr 4- Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów osobowych typu SUV - max 50 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników: a) pojazd z silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE )„ Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu z silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) o mocy nie mniejszej niż 117 kW „

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 4 stanowiącej załącznik nr 1.4 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 16:**

**„Pytania dotyczące zadania nr 4- Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów osobowych typu SUV - max 50 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4.2.5 Maksymalna moc netto silnika o zapłonie iskrowym, nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE)" Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym o mocy nie mniejszej niż 117 Kw „

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 4 stanowiącej załącznik nr 1.4 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 17**

**„Pytania dotyczące zadania nr 4- Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów osobowych typu SUV - max 50 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg:

„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu." Jednocześnie Zamawiający umożliwia zaoferowanie pojazdów wyposażonych w silnik Mild hybrid (MHEy). Pojazdy takie nie są wyposażone w alternator. Tym samym proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis:

„1.4.7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści załącznika nr 1.4 do SWZ po zmianach - zadanie 4 Specyfikacja Techniczna pojazd typu SUV – wersja podstawowa polegającej na:

**jest:**

„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu."

**zmienia się na:**

**„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."**

**Pytanie nr 18**

**„Pytania dotyczące zadania nr 4- Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów osobowych typu SUV - max 50 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 ciemnych, stonowanych kolorów lakierów (granatowy, srebrny metalik, czarny) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy, wskazując liczbę pojazdów w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu. Dokument musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej."

Biorąc pod uwagę termin realizacji zadania konieczne by było aby każdy z Wykonawców dysponował min 30 pojazdami - po 10 w każdym kolorze; gdyż wówczas możliwe będzie zaspokojenie potrzeb Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia na 10 szt pojazdów oraz wyboru jednego koloru. Tym samym proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis: „1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 ciemnych, stonowanych kolorów lakierów (granatowy, srebrny metalik, czarny) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy, jednak wybór ten nastąpi spośród kolorów i ilości dostępnych Wykonawcy na chwile udzielania zamówienia. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (w języku polskim) producenta /importera pojazdu."

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 4 stanowiącej załącznik nr 1.4 do SWZ po zmianach .

**Pytanie nr 19**

**„Pytania dotyczące zadania nr 4- Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów osobowych typu SUV - max 50 szt. „**

Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4.8.8 Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi." Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu nie wyposażonego w światła przeciwmgielne przednie jednak wyposażony w przednie reflektory LED. Takie rozwiązanie jest wystarczające w trudnych warunkach pogodowych typu mgła czy obfite opady.

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 4 stanowiącej załącznik nr 1.4 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 20**

**„Pytania dotyczące zadania nr 5 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV- max 60 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: .1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników: b) pojazd z silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE )„ Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu z silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) o mocy nie mniejszej niż 117 kW „

**Odpowiedź nr 20**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 5 stanowiącej załącznik nr 1.5 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 21**

**„Pytania dotyczące zadania nr 5 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV- max 60 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: ‚„1.4.2.5 Maksymalna moc netto silnika o zapłonie iskrowym, nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE)" Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym o mocy nie mniejszej niż 117 Kw.”

**Odpowiedź nr 21**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 5 stanowiącej załącznik nr 1.5 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 22**

**„Pytania dotyczące zadania nr 5 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV- max 60 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg:

1.4.7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu." Jednocześnie Zamawiający umożliwia zaoferowanie pojazdów wyposażonych w silnik Mild hybrid (MHEy). Pojazdy takie nie są wyposażone w alternator. Tym samym proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis: ‚„1.4.7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."

**Odpowiedź na pytanie nr 22**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści załącznika nr 1.5 do SWZ po zmianach - zadanie 5 Specyfikacja Techniczna pojazd typu SUV – policyjna wersja nieoznakowana polegającej na:

**jest:**

„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu."

**zmienia się na:**

**„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."**

**Pytanie nr 23**

**„Pytania dotyczące zadania nr 5 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV- max 60 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „L4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 ciemnych, stonowanych kolorów lakierów (granatowy, srebrny metalik, czarny) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy, wskazując liczbę pojazdów w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu. Dokument musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej." Biorąc pod uwagę termin realizacji zadania konieczne by było aby każdy z Wykonawców dysponował min 30 pojazdami - po 10 w każdym kolorze; gdyż wówczas możliwe będzie zaspokojenie potrzeb Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia na 10 szt. pojazdów oraz wyboru jednego koloru. Tym samym proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis: „1.4.9.1. Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 ciemnych, stonowanych kolorów lakierów (granatowy, srebrny metalik, czarny) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy, jednak wybór ten nastąpi spośród kolorów i ilości dostępnych Wykonawcy na chwile udzielania zamówienia. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (w języku polskim) producenta importera pojazdu."

**Odpowiedź nr 23**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 5 stanowiącej załącznik nr 1.5 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 24**

**„Pytania dotyczące zadania nr 5 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV- max 60 szt.„**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4.8.8 Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi." Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu nie wyposażonego w światła przeciwmgielne przednie e jednak wyposażony w przednie reflektory LED. Takie rozwiązanie jest wystarczające w trudnych warunkach pogodowych typu mgła czy obfite opady.”

**Odpowiedź nr 24**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 5 stanowiącej załącznik nr 1.5 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 25**

**„Pytania dotyczące zadania nr 5 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV- max 60 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „,1.4.8.19 Klimatyzacja automatyczna z regulacją elektroniczną/automatyczną temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym." Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu wyposażonego w klimatyzację manualną **„**

**Odpowiedź nr 25**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 5 stanowiącej załącznik nr 1.5 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 26**

***„*Pytania dotyczące zadania nr 6 - Zadanie nr 6 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów oznakowanych typu SUy- max 30 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „,1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników: c) pojazd z silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE )„ Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu z silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) o mocy nie mniejszej niż 117 kW **„**

**Odpowiedź nr 26**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 6 stanowiącej załącznik nr 1.6 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 27**

***„*Pytania dotyczące zadania nr 6 - Zadanie nr 6 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów oznakowanych typu SUy- max 30 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4.7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu." Jednocześnie Zamawiający umożliwia zaoferowanie pojazdów wyposażonych w silnik Mild hybrid (MHEy). Pojazdy takie nie są wyposażone w alternator. Tym samym proszę o zmianę powyższego zapisu na zapis: ‚„1.4.7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator."

**Odpowiedź nr 27**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści załącznika nr 1.6 do SWZ po zmianach - zadanie 6 Specyfikacja Techniczna pojazd typu SUV – policyjna wersja oznakowana polegającej na:

**jest:**

„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu."

**zmienia się na:**

**„1.4. 7.3 Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu w przypadku kiedy oferowany pojazd wyposażony jest w alternator**."

**Pytanie nr 28**

***„*Pytania dotyczące zadania nr 6 - Zadanie nr 6 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów oznakowanych typu SUy- max 30 szt. „**

„Zamawiający w treści OPZ wskazuje wymóg: „1.4.8.8 Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi." Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie zaoferowania pojazdu nie wyposażonego w światła przeciwmgielne przednie jednak wyposażony w przednie reflektory LED. Takie rozwiązanie jest wystarczające w trudnych warunkach pogodowych typu mgła czy obfite opady”.

**Odpowiedź nr 28**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 6 stanowiącej załącznik nr 1.6 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 29**

***„*Pytania dotyczące zadania nr 6 - Zadanie nr 6 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych policyjnych pojazdów oznakowanych typu SUy- max 30 szt. „**

„W związku z zapisami dotyczącymi kolorystyki pojazdów zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści przemalowanie pojazdu tak aby przemalowane były wszystkie elementy zewnętrzne karoserii pojazdu jak również jej elementy wewnętrzne widoczne po otwarciu wszystkich drzwi i klapy bagażnika. Jeżeli fabrycznie (przed przemalowaniem) pojazd będzie posiadał kolory   
w odcieniach szary metalizowany, srebrny metalizowany lub biały zamawiający dopuści aby przemalowane byty tylko wszystkie elementy zewnętrzne karoserii pojazdu , bez przemalowania elementów wewnętrznych widocznych po otwarciu wszystkich drzwi i klapy bagażnika oraz   
z zachowaniem pierwotnego koloru w komorze silnika?„

**Odpowiedź nr 29**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 6 stanowiącej załącznik nr 1.6 do SWZ po zmianach.

**Pytanie nr 30**

Czy w części 1 i 4 Zamawiający dopuści samochody bez przednich świateł przeciwmgielnych, jeżeli będą wyposażone w przednie światła LED z funkcją doświetlania zakrętów i asystentem świateł drogowych (HBA)?

**Odpowiedź nr 30**

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 1 zadania nr 4 stanowiących załącznik nr 1.1 do SWZ oraz załącznik nr 1.4 do SWZ po zmianach.

Ponadto, w związku z wytycznymi Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej BLP KGP z dnia 07.05.2025r. zamawiający **dokonuje zmiany treści SWZ poprzez** **wycofanie załącznika 2Ł i wprowadzenie nowego załącznika 2ŁN w specyfikacjach technicznych dla zadania nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9.**

Ponadto, w zawiązku z wytycznymi Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej BLP KGP z dnia 13.05.2025 r. dotyczącymi wymagań kolorystyki pojazdu bazowego (kolor srebrny metalizowany lub perłowy) zamawiający **dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dla zadania nr 3, 6 i 9 polegającej na zmianie parametrów dotyczących koloru lakieru nadwozia:**

* **Załącznik nr 1.3 do SWZ – zadanie nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – segment C – kombi - policyjna wersja oznakowana – w pkt 1.5.7 Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu w ppkt. 1.5.7.1 Tabela 1** zmienia się na:

**Tabela 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa materiału | | Współrzędne punktów narożnych | | | | Wartość współczynnika luminancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Srebrny metalik | X | 0,3065 | 0,3005 | 0,3170 | 0,3220 | 0,12 ÷ 0,43 |
| Y | 0,3175 | 0,3260 | 0,3390 | 0,3330 |

* **Załącznik nr 1.6 do SWZ - zadanie nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SUV - policyjna wersja oznakowana – w pkt. 1.5.7 Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu w ppkt. 1.5.7.1 Tabela 1** zmienia się na:

**Tabela 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa materiału | | Współrzędne punktów narożnych | | | | Wartość współczynnika luminancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Srebrny metalik | X | 0,3065 | 0,3005 | 0,3170 | 0,3220 | 0,12 ÷ 0,43 |
| Y | 0,3175 | 0,3260 | 0,3390 | 0,3330 |

* **Załącznik nr 1.9 do SWZ – zadanie nr 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA –PICKUP–policyjna wersja oznakowana – w pkt. 1.5.8 Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu w ppkt. 1.5.8.1 Tabela 1** zmienia się na:

**Tabela 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa materiału | | Współrzędne punktów narożnych | | | | Wartość współczynnika luminancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Srebrny metalik | X | 0,3065 | 0,3005 | 0,3170 | 0,3220 | 0,12 ÷ 0,43 |
| Y | 0,3175 | 0,3260 | 0,3390 | 0,3330 |

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami treści SWZ zamawiający opublikuje na stronie prowadzonego postępowania nowe SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla zadania od nr 1 do nr 9 uwzględniające wszystkie wprowadzone zmiany. Zmienione załączniki otrzymują nazwę:

1. **Załącznik nr 1.1 do SWZ– zadanie nr 1 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
2. **Załącznik nr 1.2 do SWZ– zadanie nr 2 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
3. **Załącznik nr 1.3 do SWZ– zadanie nr 3 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
4. **Załącznik nr 1.4 do SWZ– zadanie nr 4 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
5. **Załącznik nr 1.5 do SWZ– zadanie nr 5 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
6. **Załącznik nr 1.6 do SWZ– zadanie nr 6 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
7. **Załącznik nr 1.7 do SWZ– zadanie nr 7 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
8. **Załącznik nr 1.8 do SWZ– zadanie nr 8 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
9. **Załącznik nr 1.9 do SWZ– zadanie nr 9 po zmianach na dzień 15.05.2025** r.

Ponieważ, opublikowane przez zamawiającego wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty oraz wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i przygotowanie ofert, zamawiający **informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, ulega zmianie termin składania ofert na 30.05.2025 r. do godziny 10:00, termin otwarcia ofert na 30.05.2025 r. o godzinie 10:05 oraz termin związania ofertą do dnia 27.08.2025 r.**

W związku z powyższym ulegają odpowiednio zmianie zapisy treści SWZ:

**w Rozdziale VIII pkt 1 zmienia się na zapis:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 27.08.2025 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**w Rozdziale XII pkt 16 zmienia się na zapis:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **30.05.2025 r.  
do godziny 10:00**

**w Rozdziale XIII pkt 1 zmienia się na zapis:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2025 r. o godzinie 10:05** za pośrednictwem Platformy**.**

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążąca dla wszystkich wykonawców, stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ wraz z załącznikami

1. **Załącznik nr 1.1 do SWZ– zadanie nr 1 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
2. **Załącznik nr 1.2 do SWZ– zadanie nr 2 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
3. **Załącznik nr 1.3 do SWZ– zadanie nr 3 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
4. **Załącznik nr 1.4 do SWZ– zadanie nr 4 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
5. **Załącznik nr 1.5 do SWZ– zadanie nr 5 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
6. **Załącznik nr 1.6 do SWZ– zadanie nr 6 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
7. **Załącznik nr 1.7 do SWZ– zadanie nr 7 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
8. **Załącznik nr 1.8 do SWZ– zadanie nr 8 po zmianach na dzień 15.05.2025 r.**
9. **Załącznik nr 1.9 do SWZ– zadanie nr 9 po zmianach na dzień 15.05.2025** r.

oraz Ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy opublikowane zostały na stronie prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom>

***Z poważaniem***

NACZELNIK Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP z siedzibą w Radomiu

/-/ *Anna Molga*

Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ nr 2 wraz z załącznikami opublikowano w dniu 16.05.2025 r. na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_radom**](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

Wyk. egz. poj.

dokument wytworzył: Anna Ozga

RTJ-220/25