**Załącznik nr 1 (7)**

Przedmiot zamówienia: Przewijak dla niemowląt 1 szt.

Producent :

Nazwa-model/typ :

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2025r.) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne:** | **Parametr Wymagany** | **Parametr Oferowany ( należy wpisać)** |
|  | **Parametry ogólne:** |  |  |
|  | Stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt to komfort w połączeniu z wysoką estetyką wykonania. | TAK |  |
|  | Stolik osłonięty z trzech stron pianką dającą gwarancję bezpieczeństwa dla naszych, małych pacjentów. | TAK |  |
|  | Podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili gwarantująca stabilność oraz wytrzymałość. | TAK |  |
|  | Blat obłożony wysoką pianką, obitą wysokiej jakości skórą ekologiczną. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości stopek umożliwia umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach. | TAK |  |
|  | Stolik posiadający szafkę znajdującą się pod blatem stolika. | TAK |  |
|  | Przewijak przeznaczony do placówek medycznych, przychodni oraz szpitali. | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | **Dane techniczne** | TAK |  |
|  | Wysokość: min. 78 cm lub 88 cm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 100 kg | TAK |  |
|  | Waga: max. 39 kg | TAK |  |
|  | Wymiary blatu: 74x100 cm (powierzchnia robocza min. 64x80 cm) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie półki wysuwanej: min. 15 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie półki bocznej: min. 15 kg | TAK |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE** | TAK |  |
|  | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego | TAK |  |
|  | Dostępność części na min. 10 lat | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. Przeglądy techniczne w cenie oferty w okresie gwarancji zgodnie wymogami producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w

wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach ma być kompletne i po dostawie gotowe

do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

Podpis elektroniczny