**Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.1.117.2024**

**Opis Przedmiotu Zamówienia „Dostawa głowicy kulowej”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia**  **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **Głowica kulowa -1 szt.** (nr indeksu 176475 ) | |
| 1. Głowica z bazą kulową przeznaczoną do statywów z misą 150mm o wadze własnej minimum 4 kg, udźwigu minimalnym nie mniejszym niż 3 kg oraz udźwigu maksymalnym nie mniejszym niż 30 kg |  |
| 1. Głowica umożliwiająca 360° zakres panoramy z płynną regulacją oporu; Głowica wyposażona w min. +/- 90° zakres pochylenia z płynną regulacją oporu; Głowica wyposażona w płynną regulację przeciwwagi |  |
| 1. Głowica wyposażona w blokady pozycji (fix) panoramy i pochylenia |  |
| 1. Głowica wyposażona w płytkę mocującą kamerę na śruby 3/8”, umożliwiającą regulację punktu ciężkości kamery; płytka mocująca powinna mieć minimum 11 cm długości |  |
| 1. Głowica wyposażona w podświetlaną poziomicę |  |
| 1. Głowica wyposażona w uchwyt teleskopowy |  |
| 1. Produkt powinien być wyprodukowany przez producenta posiadającego wysokie tzw. „know-how” w wykonywaniu aparatury danego typu, rozumianego przez posiadanie patentów mających odniesienie do technologii wykorzystywanych w danym produkcie |  |