Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.105.2024

**Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego sprzętu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** **w parametry wymagane przez Zamawiającego** | | **Opis oferowanego sprzętu**  (Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony) |
| **Część A - 1 – Lodówka Chłodnicza – 55 szt. (index 179534, 179533, 178719, 178690)** | | |
| * Wymiary (WxSxG): 80-83cm x 46-49cm x 49-51cm * Pojemność chłodziarki: 70-75 l * Roczne zużycie energii: nie więcej niż 109 kWh * Położenie zamrażarki: Wewnątrz * Zmiana kierunku otwierania drzwi * Kolor: Biały * Sterowanie: Mechaniczne * Licowane drzwi * Liczba agregatów: musi występować co najmniej 1 * Liczba termostatów: musi występować co najmniej 1 * Dodatkowe funkcje: Oświetlenie LED * Nowa klasa energetyczna: nie gorsza niż E * Poziom hałasu: 34-38 dB * Klasa klimatyczna: nie gorsza niż T * Klasa emisji hałasu: nie gorsza niż C * Sposób odszraniania chłodziarki: Manualne * Rodzaj półek: Szklane * Liczba półek: co najmniej 2 * Liczba pojemników na warzywa: musi występować co najmniej 1 * Szybkie chłodzenie: Nie * Komora zero: Nie * Dystrybutor wody: Nie * Komora świeżości: Nie * Szuflada z kontrolą wilgotności: Nie * Zamrażarka * Szybkie zamrażanie: Nie | |  |
| **Część A - 3 – Lodówka – 1szt. (index 177932)** | | |
| * Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość): 200-205cm x 58-61cm x 63-67cm * Pojemność: * Chłodziarka: 258-265 L * Zamrażarka: 108-115 L * Roczne zużycie energii: 245 - 252 kWh * Położenie zamrażarki: Na dole * Zmiana kierunku otwierania drzwi * Liczba drzwi: 2 * Kolor: Biały * Szybkie chłodzenie * Sterowanie: Elektroniczne * Czas utrzymania temperatury bez zasilania: co najmniej 24 godziny * Liczba agregatów: musi występować co najmniej 1 * Liczba termostatów: musi występować co najmniej 1 * Wyświetlacz: Wewnętrzny * Dodatkowe funkcje: * Low Frost * Oświetlenie LED * Regulacja temperatury * Regulowane nóżki z przodu * Efektywność Energetyczna * Klasa energetyczna: nie gorsza niż E * Poziom hałasu: 37-43 dB * Klasa klimatyczna: nie gorsza niż N, T * Klasa emisji hałasu: nie gorsza niż C * Chłodziarka * Sposób odszraniania: Automatyczne * Rodzaj półek: Szklane * Liczba półek: nie mniej niż 5 * Liczba pojemników na warzywa: co najmniej 1 * Zamrażarka * Sposób odszraniania: Manualne * Zdolność zamrażania: przynajmniej 5 kg/24 h * Liczba pojemników w zamrażarce: conajmniej 3 |  | |
| **Część A – 2 - Lodówka – 1szt. (index 174814)** | | |
| * Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 48-53 cm x 42-45 cm x 45-48 cm * Kolor: Biały * Sterowanie: Mechaniczne * Zmiana kierunku otwierania drzwi * Liczba termostatów: musi występować co najmniej 1 * Liczba agregatów: musi występować co najmniej 1 * Klasa klimatyczna: nie gorsza niż N, ST * Klasa energetyczna: nie gorsza niż E * Roczne zużycie energii: 77-81 kWh * Pojemność użytkowa chłodziarki: 38-44 L * Poziom hałasu: 38-43 dB * Klasa poziomu hałasu: nie gorsza niż C * Dodatkowe informacje: Komora niskich temperatur * Chłodziarka * Sposób odszraniania: Ręczny * Liczba półek: musi występować co najmniej 1 * Wyposażenie: co najmniej 2 półki w drzwiach, co najmniej 1 półka szklana |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Część A – 4 – Lodówka – 1szt. (index 179620)** | |
| * Lodówka hotelowa minibar * Kolor: Czarny * Wys. Szer. Głęb. (+- 3cm): 51cm, 44cm, 47cm * Waga netto (+- 2kg): 14kg * Klasa energetyczna: nie gorsza niż A+ * Poziom głośności dB: nie większy niż 39 * Oświetlenie chłodziarki: Brak * Ilość półek w chłodziarce: co najmniej 1 * Pojemność całkowita (l): nie mniej niż 41 * Sterowanie mechaniczne * Obustronny montaż drzwi * Pojemnik na warzywa i owoce * Roczne zużycie energii (kW/h): nie większe niż 99 * Zamrażarka - klasa mrożenia do: nie gorsza niż -3 C * Pojemność komory niskich temperatur (l): co najmniej 4 * Ilość balkoników w chłodziarce: min. 1,5 na drzwiach * Napięcie zasilania/częstotliwości (V/Hz): 220-240/50 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego sprzętu** |
| **Część B – Pralka – 13szt. (index 178682, 178684, 178686)** | |
| * Sposób załadunku: Od przodu * Pojemność [kg]: nie mniej niż 6 * Poziom hałasu (wirowanie) [dB]: nie więcej niż 76 * Rodzaj pralki: Pralka wolnostojąca * Bezpieczeństwo użytkowania: Blokada rodzicielska * Funkcje: Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny * Funkcje dodatkowe: Kontrola piany, Kontrola zrównoważenia wsadu * Opóźnienie startu pracy * Dobór wody do wielkości załadunku: Automatyczny * Wymagane minimalne programy prania: 20°C, Bawełna, Bawełna 30°C, Bawełna 40°C, Bawełna 60°C, Białe, Eco 40-60°C, Mieszany, Płukanie + Wirowanie, Program prania jedwabiu i tkanin delikatnych, Sport, Syntetyki, Szybkie pranie, Wełna, Wirowanie + odprowadzanie wody * Czas prania w programie EKO 40-60 st (pełny załadunek) [min.]: 198 (+- 5min) * Czas prania w programie EKO 40-60 st (częściowy załadunek) [min.]: 156 (+- 5min) * Czas prania w programie EKO 40-60 st (1/4 załadunku) [min.]: 156 (+- 5min) * Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: Przynajmniej 1200 * Regulacja prędkości wirowania * Kolor: Biały * Kolor drzwi: Biały * Regulacja temperatury * Wilgotność resztkowa [%]: 53 (+- 2%) * Klasa wirowania: nie gorsza niż B * Klasa emisji hałasu: nie gorsza niż B * Nowa klasa energetyczna: nie gorsza niż C * Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: nie większe niż 56 kWh * Zużycie wody na cykl [l]: nie większe niż 43 * Wymiary * Głęb. Szer. Wys. [cm]: 42.5cm, 59.5cm, 85cm (+- 3cm) * Waga [kg]: 61.80 (+- 2kg) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego sprzętu** | |
| **Część C - Ekspres do kawy– 3 szt. (index 174813, 179622)** | | |
| * Typ ekspresu: automatyczny * Ciśnienie: nie mniej niż 15 barów * Moc: min. 1450 W * Rodzaj kawy: ziarnista, mielona * Młynek: stalowy żarnowy * Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,8 l * Pojemność zbiornika na kawę: min. 250 g * Sterowanie: elektroniczne * Maksymalna wysokość naczynia: 14,2 cm * Regulacja wysokości dyszy * Wyjmowany pojemnik na wodę * Podświetlane przyciski * Wymagane dostępne napoje: Espresso, Espresso Lungo , gorąca woda * Parzenie dwóch kaw jednocześnie * Regulacja stopnia zmielenia kawy * Regulacja ilości zaparzanej kawy * Regulacja mocy kawy * Regulacja temperatury kawy * Wymagana higiena i czyszczenie ekspresu: automatyczne odkamienianie, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, funkcja odkamieniania, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, ustawienie twardości wody, wyjmowany blok zaparzający * Funkcje dodatkowe: podgrzewanie filiżanek * Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (+- 25mm): 230 x 340 x 430 mm * Waga (+- 2kg) : 5 kg * Wyposażenie: łyżeczka do kawy mielonej, miarka do kawy mielonej, pasek testowy do badania twardości wody, kabel zasilający | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego sprzętu** | |
| **Część D – Odkurzacz – 14 szt. (index 178827, 178824, 178826)** | | |
| * Zasilanie: Sieciowe * Moc [W]: min. 1000 * Pojemność pojemnika/worka [l]: min. 19 * Praca bezworkowa * Praca na mokro * Funkcje dodatkowe: Funkcja wydmuchu, Możliwość pracy na sucho i mokro * Typ filtra: Kartridżowy * Wyposażenie: Filtr kartridżowy, jednoczęściowy, Fizelinowa torebka filtracyjna, Hak na przewód zasilający, Kółka samonastawne (4 szt.), Listwa odbojowa, Rura (2 szt.), Składany uchwyt, Ssawka podłogowa, Ssawka szczelinowa, Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia, Wąż 2 m * Rodzaj produktu: Odkurzacz warsztatowy * Przeznaczenie: Do użytku domowego * Długość przewodu [m]: min. 4 * Waga [kg]: 4.7 (+- 1kg) * Napięcie (V/Hz) : 220 - 240 / 50 – 60 * Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 349 x 328 x 528 (+- 25mm) | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego sprzętu** | |
| **Część E -1 – Kuchenka mikrofalowa – 1 szt. (index 178796)** | | |
| Pojemność [l]: 23 (+- 1,5l)  Sterowanie: Elektroniczne  Moc mikrofal: min. 800  Wymiary (GxSxW) [+- 2cm]: 39.2 x 49 x 27.5  Sposób otwierania drzwi: W lewo  Grill  Funkcje podstawowe: Gotowanie, Neutralizacja zapachów, Podgrzewanie, Rozmrażanie  Funkcje: Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz  Zastosowane technologie: System TDS  Rodzaj: Wolnostojąca  Moc grilla: min. 1100  Automatyczny dobór czasu Gotowania  Funkcje dodatkowe: Deodoryzacja, Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, Tryb eko, Zegar  Liczba poziomów mocy: min. 6  Średnica talerza obrotowego [cm]: 28.8 (+- 1,5cm)  Talerz obrotowy  Wykończenie wnętrza: Emalia ceramiczna  Oświetlenie wnętrza  Wyświetlacz  Wymiary  Waga [kg]: 14.00 (+- 1,5kg)  Kolor: Czarny  System rozprowadzenia mikrofal: Z pojedynczego źródła  Wyposażenie: Podstawka talerza obrotowego, | |  |
| **Część E -2 – Osuszacz powietrza – 1 szt. (index 179296)** | | |
| Typ: Kondensacyjny  Sterowanie: Elektroniczne  Pojemność zbiornika [l]: 2.1 (+- 0,5l)  Max powierzchnia osuszania [m2]: 40  Max poziom hałasu [dB]: 42  Wydajność osuszania [l/h]: nie gorsza niż 0.42  Funkcje: Higrostat, Automatyczne wyłączenie  Wyposażenie: Wąż spustowy  Moc [W]: min. 280  Przepływ powietrza [m3/h]: min. 120  Czynnik chłodzący: R290  Ilość czynnika chłodniczego [g]: min. 45  Zasilanie: Sieciowe  Kolor: Biały  Wydajność osuszania [l/24h]: min 10  Automatyczne wyłączenie  Funkcje dodatkowe: Automatyczne odmrażanie, Automatyczne wyłączenie,Możliwość ciągłego odprowadzania wody, Time  Waga [+- 1,5kg]: 11.4  Wysokość [+- 15mm]: 516  Szerokość [+- 15mm]: 305  Głębokość [+- 15mm]: 216 | |  |
| **Część E -3 – Żelazko – 6 szt. (index 178916)** | | |
| Rodzaj stopy: Ceramiczna  Moc [W]: min. 2600  Wytwarzanie pary [g/min]: min. 40  Dodatkowe uderzenie pary [g/min]: min.200  Długość przewodu sieciowego [m]: min.1.9  Pojemność zbiornika na wodę [ml]: min. 300  Funkcje: Pionowy wyrzut pary, Blokada kapania, Spryskiwacz, Automatyczne wyłączenie żelazka  Rodzaj żelazka: Parowe  Funkcje dodatkowe: Automatyczne oszczędzanie energii, Możliwość użycia wody kranowej, Prasowanie w pionie  Blokada kapania  Pionowy wyrzut pary  Spryskiwacz  Wytwornica pary: Wbudowana | |  |