****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

**Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych**

**ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 48 47 701 40 80 faks 48 47 701 40 81

Radom, dnia 30.04.2025r.

ZF – 841/25 Egz. poj.

RTJ. 220/25

**WYKONAWCY**

**Informacja z wyjaśnieniami treści SWZ nr 1**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia:* ***Zawarcie umowy ramowej na dostawę pojazdów służbowych na potrzeby garnizonu mazowieckiego Policji Nr sprawy 16/25***

**Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu**, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:** Pytanie do zad. nr 3. Czy ze względu na ograniczoną dostępność samochodów w kolorze srebrnym, Zamawiający wzorem innych Komend Policji dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów, które zostały polakierowane w ASO na wymagany kolor?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**: Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów, które zostały polakierowane w ASO na wymagany kolor zgodnie z rozdziałem V „WYMAGANIA STANDARDOWE” pkt 1.5.7.1 a), Specyfikacji Technicznej - segment c - kombi - policyjna wersja oznakowana stanowiącej załącznik nr 1.3 do SWZ pod warunkiem, że dany samochód będzie miał polakierowaną całą konstrukcję pojazdu.

**Pytanie nr 2:** Pytanie do zad. nr 3. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów wyprodukowanych w roku 2024?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**: Zamawiający nie dopuszcza ofertowania i dostawy samochodów wyprodukowanych w roku 2024.

**Pytanie nr 3:** Pytanie do zad. nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów z silnikiem o mocy 160KM?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**: Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 1.4 do SWZ - zadanie 4 Specyfikacja Techniczna - SUV - wersja podstawowa

Rozdział V WYMAGANIA STANDARDOWE

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

***jest:***

1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników:

a) pojazd z silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ),

b) pojazd z silnikiem spalinowym z układem hybrid (HEV) – nie mniejsza niż 110 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE) i nie mniejsza niż 80 kW (według danych z pkt 27.3 świadectwa zgodności WE), łączna moc układów min. 125 kW.

1.4.2.5 Maksymalna moc netto silnika o zapłonie iskrowym, nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE ).

***zmienia na:***

1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników:

a) pojazd z silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 117 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ),

b) pojazd z silnikiem spalinowym z układem hybrid (HEV) – nie mniejsza niż 110 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE) i nie mniejsza niż 80 kW (według danych z pkt 27.3 świadectwa zgodności WE), łączna moc układów min. 117 kW.

1.4.2.5 Maksymalna moc netto silnika o zapłonie iskrowym, nie mniejsza niż 117 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE ).

**Pytanie nr 4:** Pytanie do zad. nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów bez czujników martwego pola w lusterkach bocznych?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**: Zamawiający nie dopuszcza ofertowania i dostawy samochodów bez czujników martwego pola w lusterkach bocznych.

**Pytanie nr 5:** Pytanie do zad. nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów z wyświetlaczem martwego pola umiejscowionym wewnątrz samochodu przy słupku A?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**: Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 1.4 do SWZ - zadanie 4 Specyfikacja Techniczna - SUV - wersja podstawowa

Rozdział V WYMAGANIA STANDARDOWE

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

***jest:***

1.4.8.22 System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych.

***zmienia na:***

1.4.8.22 System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych lub wewnątrz pojazdu montowany na linii produkcyjnej producenta pojazdu.

**Pytanie nr 6:** Pytanie do zad. nr 5. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów z silnikiem o mocy 160 KM, które spełniać będą wszystkie pozostałe kryteria zawarte w OPZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**: Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 1.5 do SWZ - zadanie 5 Specyfikacja Techniczna - SUV - policyjna wersja nieoznakowana

Rozdział V WYMAGANIA STANDARDOWE

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

***jest:***

1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników:

a) pojazd z silnikiem spalinowym lub silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ),

***zmienia na:***

1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników:

a) pojazd z silnikiem spalinowym lub silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 117 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ),

**Pytanie nr 7:** Pytanie do zad. nr 6. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów z silnikiem o mocy 160KM?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**: Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 1.6 do SWZ - zadanie 6 Specyfikacja Techniczna - SUV - policyjna wersja oznakowana

Rozdział V WYMAGANIA STANDARDOWE

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

***jest:***

1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników:

a) pojazd z silnikiem spalinowym lub silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 125 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ),

***zmienia na:***

1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/silników:

a) pojazd z silnikiem spalinowym lub silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 117 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ),

**Pytanie nr 8:** Pytanie do zad. nr 6. Czy ze względu na ograniczoną dostępność samochodów w kolorze srebrnym, Zamawiający wzorem innych Komend Policji dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów, które zostały polakierowane w ASO na wymagany kolor?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**: Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodów, które zostały polakierowane w ASO na wymagany kolor zgodnie z rozdziałem V „WYMAGANIA STANDARDOWE” pkt 1.5.7.1 a), Specyfikacji Technicznej - SUV- policyjna wersja oznakowana stanowiącej załącznik nr 1.6 do SWZ pod warunkiem, że dany samochód będzie miał polakierowaną całą konstrukcję pojazdu.

**Pytanie nr 9:** Z uwagi na znaczącą różnicę cenową pomiędzy zestawami łączności typu 1Ł i 2Ł prosimy o doprecyzowanie konkretnych ilości radiotelefonów 1Ł i 2Ł, tak aby można było przygotować odpowiednią ofertę cenową do każdej z części postępowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 9**: Zamawiający w ogłoszeniu zamieścił informację w zakresie maksymalnej liczby pojazdów na poszczególne zadania zgodnie ze specyfikacjami stanowiącymi załączniki do SWZ oraz z założeniami umowy ramowej stanowiącej również załącznik do SWZ (w zależności od potrzeb Zamawiającego).

**Pytanie nr 10:** Czy Zamawiający dopuszcza, wzorem innych Komend Policji zamawiających samochody, lakierowanie samochodów na wymagany kolor bez wnęk i komory silnika przez ASO danej marki samochodów?

**Odpowiedź na pytanie nr 10**: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacjach Technicznych.

W związku z powyższym zmianie ulega:

1. Załącznik nr 1.4 do SWZ - zad. 4 specyfikacja techniczna - suv - wersja podstawowa
2. Załącznik nr 1.5 do SWZ - zad. 5 specyfikacja techniczna - suv - policyjna wersja nieoznakowana
3. Załącznik nr 1.6 do SWZ - zad. 6 specyfikacja techniczna - suv - policyjna wersja oznakowana

Dokonane zmiany zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> na której zamieszczono SWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> na której zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie na 23.05.2025 r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert ulega zmianie na 23.05.2025 r. godz. 10:05

W związku z powyższym zmieniony zostaje termin związania ofertą na 20.08.2025 roku.

***Z poważaniem***

NACZELNIK

Wydziału Zamówień Publicznych

i Funduszy Pomocowych

KWP z siedzibą w Radomiu

/-/ Anna Molga

Wyk. egz. poj.

Opracował: A.S.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 1 opublikowane zostało w dniu 30.04.2025r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom>